感谢你使用lenovo serial针式打印机DP600E。有关该款机型的驱程安装方法将在下面详细介绍，
如果你还有什么疑问，请登录我们的网站查看或直接与我们联系。


驱动安装盘的内容
**********************************
本驱动程序安装盘包括lenovo DP600E打印机Windows 98/ME、Windows 2000/XP/2003/Vista、Windows 7
等操作系统的驱动程序，分别对应如下：

驱动程序目录	            适用操作系统
win98(WINME)	             Windows98/ME
win200(XP-Vista)	     Windows 2000/XP/2003/Vista、Windows 7


自动安装方式的驱程安装（Windows 2000/XP/2003/Vista、Windows 7）
********************************************************************
1、接好打印机电源线和打印电缆，打开打印机。

2、双击安装盘中的【Setup.exe】，弹出安装界面;

3、请选择驱动程序——>单击【开始安装】——>单击【确定】；
       （请忽略有关【数字签名】提示——>单击【继续】......）
     
4、安装完毕，单击【确认】——>单击【退出安装】以退出打印机驱动程序的安装。


添加打印机方式的驱程安装
**********************************
1、单击【开始】—【设置】—【打印机】；

2、选择【文件】—【添加打印机】，单击【下一步】，接着，请仔细阅读选择指示，
例如：选择了本地打印机，然后，请单击【下一步】；

3、仔细阅读选择指示后，单击【从软盘安装】，再根据上表说明选择您的打印机操作环境，
例如在WINDOWS98下使用，请选择以下路径：Win98,单击【确定】后，出现的文件名是：DP600E.inf，
然后单击【确定】。

4、出现窗口【从磁盘安装】，确认选择路径正确后，单击【确定】，进入窗口【添加打印机向导】，
请确认打印机名称是否正确,如果正确，请单击【下一步】；如果不正确，请重新由安装说明1开始重新安装。

5、进入窗口【添加打印机向导】，选择可用的端口，例如选择了：LPT1:打印机端口，单击【下一步】，
将显示打印机名。 再根据提示，选择为默认打印机：【是】，单击【下一步】，
选择【是- 建议打印】，如果打印正确，单击【完成】。至此，就成功完成了打印机驱动程序的安装。
（本打印机驱动程序的Windows 2000版在安装过程中系统可能会提示找不到驱动程序的数字签名，
并询问是否继续安装，这时请选【确定】，忽略该签名。这并不影响驱动程序的正确安装。）


有关驱程补充说明
**********************************
1、当打印机页面设置的预定义页面没有你所需要的设置时，你在设置自定义的非标准页长，
推荐使用“公制”（厘米、毫米等）为单位来定义，以确保打印走纸更精确；

2、在安装新驱程以前，请确保旧有驱程已被删除,以免安装出错！


