主页 > 设备设置 > 常规设置 > 设置自动断电模式

### 设置自动断电模式

如果设备处于深度休眠模式特定时长，基于您的设备型号和设置，将自动进入断电模式。 当设备连接至网络时，将不会进入断电模式。

- 若要启动打印，按操作面板上的 ，然后发送打印作业。

LJ2405D/LJ2455D/LJ2605D
LJ2655DN

### LJ2405D/LJ2455D/LJ2605D

1. 确保已合上前盖且已插入电源线插头。
2. 按 打开设备电源并确保仅就绪指示灯亮起。
3. 按开始四次开启或关闭此功能。

   自动断电模式开启时，所有指示灯闪烁两次。

   自动断电模式关闭时，所有指示灯闪烁一次。

### LJ2655DN

选择设备在进入自动断电模式之前停留在深度休眠模式的时间。

1. 按 或 选择General Setup (常规设置)选项，然后按确认。
2. 按 或 选择Ecology (环保)选项，然后按确认。
3. 按 或 选择Auto Power Off (自动断电)选项，然后按确认。
4. 按 或 选择Off (关)、1 hour (1 小时)、2 hours (2 小时)、4 hours (4 小时)或8 hours (8 小时)选项，然后按确认。

相关信息
  - 常规设置

转到首页