主页 > Lenovo 设备简介 > 操作面板概述

### 操作面板概述

LJ2405D/LJ2455D/LJ2605D
LJ2655DN

### LJ2405D/LJ2455D/LJ2605D

本节介绍设备操作面板上的四个发光二极管 (LED) 指示灯和两个按键。

1. 电源开关按键

     - 按 可打开设备电源。

     - 按住 可关闭设备电源。

2. 墨粉指示灯
     墨粉指示灯指示墨粉即将用尽。
3. 硒鼓指示灯
     硒鼓指示灯指示即将需要更换硒鼓。
4. 纸张指示灯
     纸张指示灯指示存在进纸错误。
5. 就绪指示灯
     就绪指示灯通过闪烁指示设备状态。
6. 开始按键
     - 按开始可清除某些错误。
     - 按开始可打印设备内存中剩余的任何数据。
     - 按住开始约两秒钟可取消打印作业。

### LJ2655DN

1. LCD (液晶显示屏)
     显示相关信息，帮助您设置并使用本设备。
2. 电源开关按键

     - 按 可打开设备电源。

     - 按住 可关闭设备电源。 液晶显示屏在变暗之前会显示Shutting Down (正在关机)几秒钟。

3. 网络按键

     - 网络

       按网络可设置有线网络设置。

4. 功能按键
     确认

       按此键可存储设备设置。 更改设置后，设备返回上一级菜单。

     返回
       - 按此键可返回上一级菜单。
       - 按此键可在设置数字时选择前一个数字。
     或 (+ 或 -)
       - 按相应键可滚动显示菜单和选项。
       - 按此键可输入数字，或者可增大或减小数字。 按住 或 可更快速地滚动。 出现您需要的数字时，按 确认。
5. 开始按键
     - 按此键可清除某些错误信息。 若要清除所有其他错误，请遵循操作面板提示。
     - 按此键可打印设备内存中剩余的任何数据。
     - 按此键可选择显示的选项。 更改设置后，设备返回准备就绪模式。
     - 按住开始约两秒钟可取消打印作业。

相关信息
  - Lenovo 设备简介

转到首页