主页 > 日常维护 > 清洁设备 > 清洁硒鼓单元

### 清洁硒鼓单元

如果打印输出页面上每隔 94 毫米便出现斑点或其他重复的标记，则硒鼓中可能有异物，如硒鼓表面可能粘有标签的粘胶。 请遵循以下步骤解决此问题：

1. 按住 关闭设备电源。
2. 打开前盖。
3. 从设备中取出墨粉盒和硒鼓单元组件。
4. 按下绿色锁定杆并从硒鼓单元中取出墨粉盒。
5. 如下图所示将硒鼓单元翻转至另一面。确保硒鼓单元的齿轮位于左边。
6. 查看待清洁区域表面时，往您的方向手动转动硒鼓单元的边缘。
   为避免出现打印质量问题，切勿触摸硒鼓单元表面 (边缘除外)。
7. 请用干棉签轻轻擦拭硒鼓表面直到完全除去印记。
   提示
     切勿用尖锐物体或任何液体清洁感光硒鼓表面。
8. 将新墨粉盒紧紧地装入硒鼓单元，直至其锁定到位并发出卡嗒声。
   确保正确装入墨粉盒，否则它可能偏离硒鼓单元。
9. 将墨粉盒和硒鼓单元组件装回设备。
10. 合上设备前盖。
11. 按 打开设备电源。

相关信息
  - 清洁设备
  - 清洁电晕丝

转到首页