主页 > 规格 > 常规规格

### 常规规格

打印机类型 | 激光
打印方式 | 电子照相激光打印机
内存容量 | 标准 | 32 MB
LCD (液晶显示屏) | (LJ2655DN) 16 个字符 × 1 行
电源 | 220 - 240 V AC 50/60 Hz
耗电量 (平均值) | 峰值 *1 | 约 1080 W
打印 *1 | 约 537 W (25°C 时)
打印 (静音模式) *1 | 约 331 W (25°C 时)
准备就绪 *1 | 约 58 W (25°C 时)
休眠 *1 | 约 5.4 W
深度休眠 *1 | (LJ2405D/LJ2455D/LJ2605D) 约 0.4 W (LJ2655DN) 约 0.5 W
断电 *1 *2 *3 | 约 0.06 W
尺寸 |
重量 (含耗材) | 6.8 kg

*1
设备连接至 USB 接口时测得。
*2
根据 IEC 62301 2.0 版测得。
*3
耗电量根据使用环境不同而稍有差异。

噪音等级 | 声压 | 打印 | LpAm = 50 dB (A)
准备就绪 | LpAm = 30 dB (A)
打印 (静音模式) | LpAm = 45 dB (A)
声音功率 | 打印 *1 | LWAd = 6.52 B (A)
准备就绪 *1 | LWAd = 4.55 B (A)
打印 (静音模式) | LWAd = 6.06 B (A)
温度 | 运行 | 10 ～ 32°C *2
存储 | 0 ～ 40°C
湿度 | 运行 | 20 ～ 80% (无凝露)
存储 | 10 ～ 90% (无凝露)

*1
根据 RAL-UZ171 中所述的方法测得。
*2
为确保高质量打印，Lenovo 建议的最高环境温度为 32°C。安全使用本设备的最高环境温度为 35°C。

相关信息
  - 规格
  - 设置表

转到首页