主页 > 日常维护 > 清洁设备

### 清洁设备

请使用无绒干抹布定期清洁设备的外部和内部。

当您更换墨粉盒或硒鼓单元时，请确保清洁设备的内部。 如果打印出的页面被墨粉弄脏，请使用柔软的无绒干抹布清洁设备的内部。

警告
  - 禁止使用易燃物品、任何类型的喷雾剂或有机溶剂/含酒精或氨的液体清洁本产品内部或外部， 否则可能会造成火灾或触电伤害。 请使用柔软的无绒干抹布清洁设备。

重要事项
  - 请使用中性清洁剂。 若使用稀释剂或汽油等挥发性液体进行清洁，将损坏设备的表面。
  - 请勿使用含有氨的清洁材料。
  - 请勿使用异丙醇擦拭操作面板上的灰尘， 否则可能会使面板破裂。
  - 为避免出现打印质量问题，切勿触摸下图所示的阴影部分。

    <墨粉盒>

    <硒鼓单元>

相关信息
  - 日常维护
  - 清洁电晕丝
  - 清洁硒鼓单元
  - 清洁撮纸辊

转到首页