# 集中管理(管理服务器)
设备管理 > 集中管理(管理服务器)
设备管理 > 通讯簿 > 集中管理(管理服务器)

使用此页执行集中管理。

注意

- 需要满足以下条件才能将机器指定为管理服务器：
  - 为管理服务器设置的机器配备客户端机器支持的所有功能。
  - 以下规格和设置与管理服务器和管理客户端一致：
    可以注册通讯簿的最大数量
    验证方式
    启用或禁用管理员验证

### 设备设置

显示管理服务器。

选择不集中管理将禁用集中管理功能。

## 管理服务器设置

### 机器名

显示机器名称。
这是在配置 - 设备设置 - 系统页面上设备名称中指定的名称。

### 位置

显示机器的位置。
这是在配置 - 设备设置 - 系统页面上位置中指定的位置名称。

### 集中管理密码

指定将机器作为管理客户端配置时连接到管理服务器的密码。可以使用4至16个字母数字字符和符号指定密码。

注意

- 只能在首次指定此密码。若要更改密码，请选择设备设置中的不集中管理以禁用集中管理功能。

### 应用集中管理

指定要在集中管理服务器上管理的项目。

#### 通讯簿

集中管理多台机器的通讯簿。

#### 环保计数器

计数所有机器合起来的总环保指数。
每个机器可显示各机器的环保指数和所有机器合起来的总指数。

#### 打印容量使用限制

限制所有机器组合起来的可打印容量总数（单位数）。
配置每个机器上的单位设置。

## 管理客户端列表

显示用于本机的管理客户端列表。

注意

- 如果未注册管理客户端，则不会出现以下项目：

### 批量同步

单击可将客户端与管理服务器同步。

### 取消

单击以取消列表中所选的管理客户端。

### 显示项目列表

选择注册信息左侧的复选框以取消客户端注册。
显示在列表中的条目如下所示：

#### 机器名

显示管理客户端的机器名。

#### IP地址/主机名称

显示管理客户端的IP地址或主机名称。

#### 位置

显示管理客户端的位置。

#### 同步状态

显示当前同步状态。

## 按钮

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##