# 计数器
状态/信息 > 计数器

计数器页面显示设备处理的打印、传真及其他作业的计数器数字。

注意

- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

### 总数

设备处理的总页数。

## 复印机

显示使用复印机功能处理的页数：

### 黑白

以黑白模式复印的页数。

### 全彩色

以全彩色模式复制的页数。

### 单色

以单色模式复制的页数。

### 双色

以双色模式复制的页数。

## 打印机

显示使用打印机功能处理的页数：

### 黑白

以黑白模式打印的页数。

### 全彩色

以全彩色模式打印的页数。

### 单色

以单色模式打印的页数。

### 双色

以双色模式打印的页数。

## 传真

显示使用传真功能处理的页数：

### 黑白

以黑白模式打印的页数。

### 单色

以单色模式打印的页数。

## 发送/传送总数

显示使用传真传输或扫描仪发送功能处理的页数：

### 黑白

以黑白模式发送的页数。

### 彩色

以彩色模式发送的页数。

## 传真传送

### 总数

显示使用传真传送功能处理的页数。

## 扫描仪发送

显示使用扫描仪发送功能处理的页数：

### 黑白

使用扫描仪以黑白模式发送的页数。

### 彩色

使用扫描仪以彩色模式发送的页数。

## 覆盖

### 复印机/打印机/传真

显示各项功能的覆盖率。
覆盖率是打印每张A4纸的累计碳粉用量（增量为1%）。例如，如果一张A4纸以黑色碳粉填满，则黑色的覆盖率为100%。

#### 黑白覆盖

打印每张A4黑白页的累计碳粉用量（增量为1%）。

#### 单色覆盖

打印每张A4单色页的累计碳粉用量（增量为1%）。

#### 双色覆盖

打印每张A4双色页的累计碳粉用量（增量为1%）。

#### 全彩色覆盖

打印每张A4全彩色页的累计碳粉用量（增量为1%）。

## 其他功能

显示使用其他功能处理的页数：

### A3/DLT

以A3或DLT尺寸打印的页数。

### 双面

双面打印的页数。

### 条幅

打印在长度超过488 mm长纸上的页数。

如果纸张长度在488至840 mm之间，则计数显示“1”。如果纸张长度为841 mm或更长，则每增加420 mm计数增加“1”。

例如，如果打印的长纸长度为490 mm，则此功能计数为“1”。如果打印的纸张长度为900 mm，则计数为“2”。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

### 后退

显示上一页。

##