# 自定义纸张No.
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 自定义纸张 > 自定义纸张No.

使用此页注册或更新自定义纸张。

注意

- 以下情况下无法更改自定义纸张的设置：
  - 如果正在打印自定义纸张。
  - 如果自定义纸张已分配给纸张页上的纸盘。
  - 如果自定义纸张是在首次设置机器时预注册的纸张，或者是经过更改的预注册纸张。
- 有关自定义纸张的详细资料，请参阅操作说明“纸张设置引用”。

### 自定义纸张引用

可以将已注册自定义纸张的设置复制和应用于新的自定义纸张。
选择要应用设置的已注册自定义纸张，然后单击引用按钮调用其设置。
若要查看已注册自定义纸张的设置，请单击检查模式。

### 自定义纸张名称

最多使用38个字符，为新的自定义纸张或正在更改设置的自定义纸张输入名称。

## 纸盘纸张设置

### 纸张尺寸

选择纸张尺寸。
如果选择自定义，在自定义纸张尺寸框中也必须选择合适的选项。

### 自定义纸张尺寸

选择自定义后，输入自定义纸张尺寸。
以机器上设置的长度单位（毫米或英寸），在水平和垂直框中分别输入纸张短边和长边的长度。

### 纸张类型

选择纸张类型。

### 纸张颜色

选择纸张颜色。

### 铜版纸类型

选择铜版纸类型。

### 有无纹理

选择有无纹理。

### 预打孔纸

指定自定义纸张是否已打孔。

### 纸张重量

选择纸张重量。
以每平方米的克数（g/m²）显示纸张重量。

### 应用

如果更改纸张类型、纸张颜色、铜版纸类型、预打孔纸和/或纸张重量的设置，请单击此按钮。此功能会根据更改的设置对高级设置下的设置项目进行初始化。
如果未单击应用按钮，即使单击确定，也不会应用设置。

### 应用双面

选择是否对从纸盘送入的纸张应用双面打印。
根据纸盘中装入纸张的类型和厚度，即使选择开，纸盘也可能不支持双面打印。

### 应用自动纸张选择

选择在选择自动选择作为纸张来源时是否使用纸盘。
选择开时，将根据作业设置自动选择纸盘。
选择关时，即使纸盘中所装纸张的尺寸和类型符合作业设置，也不选择该纸盘。选择关可防止纸盘中装入的优质纸张和特殊纸张等纸张自动装入并打印。

## 高级设置

可以为在纸盘纸张设置区域中指定的自定义纸张进行高级设置。

注意

- 只有机器管理员才能配置高级设置。
- 仅当自定义纸张是在首次设置机器时预注册的纸张，或者是经过更改的预注册纸张时，才会显示高级设置区域。

## 按钮

### 确定

单击此项应用设置。

### 确定/添加新的自定义纸张

单击可先保存当前设置，然后再将页面上的所有设置恢复为默认值，以便注册新的自定义纸张。

### 取消

单击此项取消设置。

##