# 集中管理(管理客户端)
设备管理 > 集中管理(管理客户端)
设备管理 > 通讯簿 > 集中管理(管理客户端)

使用此页面将本机作为管理客户端注册到管理服务器上。

注意

- 若要注册管理客户端，则需要首先配置管理服务器的设置。
- 需要满足以下条件才能注册管理客户端：
  - 为管理服务器设置的机器配备本机支持的所有功能。
  - 以下规格和设置与管理服务器和管理客户端一致：
    可以注册通讯簿的最大数量
    验证方式
    启用或禁用管理员验证
- 当机器作为管理客户端注册时，通讯簿和每个用户的计数器恢复为默认设置。在此情况下，您无法编辑通讯簿。

### 设备设置

显示管理客户端。

选择不集中管理将禁用集中管理功能。

### 与服务器同步

单击可与管理服务器的通讯簿同步。

注意

- 在首次设置中不会出现此项目。

## 管理客户端设置

### 机器名

显示机器名称。
这是在配置 - 设备设置 - 系统页面上设备名称中指定的名称。

### 位置

显示机器的位置。
这是在配置 - 设备设置 - 系统页面上位置中指定的位置名称。

### 服务器IP地址/主机名称

指定所连接管理服务器的IP地址或主机名称。

注意

- 只能在首次指定此设置。若要更改管理服务器，请选择设备设置中的不集中管理以禁用集中管理功能。

### 集中管理密码

连接到管理服务器时输入密码。

注意

- 只能在首次指定此密码。若要更改管理服务器，请选择设备设置中的不集中管理以禁用集中管理功能。

### 连接测试

单击执行测试与服务器IP地址/主机名称中指定的管理服务器的连接。

### 断开时的设置

配置当无法建立与管理服务器的连接时的以下设置。

#### 断开时允许登录

指定无法建立与管理服务器的连接时是否允许登录到本机。
如果选择关，当无法建立与管理服务器的连接时无法使用本机。

注意

- 如果用户验证管理设置为Windows验证或LDAP验证，则此项目不可用。

#### 断开时的打印容量使用限制

指定无法建立与管理服务器的连接时是否执行打印容量使用限制。
如果选择关，当无法建立与管理服务器的连接时将取消打印作业。

### 应用集中管理

指定要在集中管理服务器上管理的项目。

#### 通讯簿

集中管理多台机器的通讯簿。

#### 环保计数器

计数管理服务器上所有机器合起来的总环保指数。
每个机器可显示各机器的环保指数和所有机器合起来的总指数。

#### 打印容量使用限制

管理服务器限制所有机器组合起来的可打印容量总数（单位数）。
配置每个机器上的单位设置。

## 按钮

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##