# 添加文件夹目的地
打印作业/保存的文件 > 文件服务器 > 文件服务器 > 通过扫描仪发送文件 > 添加文件夹目的地

使用此页可添加从文件服务器将扫描仪文件发送到的目的地共享文件夹。单击通过扫描仪发送文件页上的文件夹时，将出现此页。

## 添加目的地：手动输入

可以通过直接输入文件夹路径来添加目的地。

### 文件夹类型

根据文件传送使用的协议选择共享文件夹类型（FTP或SMB）。

### 服务器名称

如果通过FTP传送文件，请输入所连接的服务器的名称。您最多可以输入64个字母数字字符。

### 路径名称

输入共享文件夹路径。
最多可以输入256个字符。

### 用户名称

输入具有共享文件夹写入权限的用户名。
如果使用FTP，最多可输入64个字母数字字符。
如果使用SMB，最多可输入128个字母数字字符。

### 密码

为在用户名称框中输入的用户输入密码。
如果使用FTP，最多可输入64个字母数字字符。
如果使用SMB，最多可输入128个字母数字字符。

### 端口号

如果通过FTP传送文件，请输入要使用的端口号。可以指定1到65535范围内的一个数。默认值是21。

### 保存并添加另一个

如果单击保存并添加另一个，则会应用设置并将添加目的地：手动输入下的字段重置为其默认值。单击此按钮可添加另一个目的地。

## 添加目的地：文件夹目的地

可以通过从通讯簿中进行选择来添加目的地。

### 更改通讯簿

可用通讯簿显示为设备（保存在设备上的通讯簿）。

### 切换显示的标题

对属于所选择标题选项卡的用户/群组按标题分类并显示。
当选择标题1、标题2或标题3时，将出现当前标题。若要显示属于某一选项卡的用户/群组，则单击此选项卡所对应的按钮。

### 当前标题

当选择对应于切换显示的标题所选择标题的选项卡（按钮）时，将显示属于此选项卡的用户/群组。
如果查看选为全部，则用户和群组都会显示。如果选择用户或群组，则会显示用户或群组。

### 查看

在下面选择您希望在列表中显示的项目：

- 全部
- 用户
- 群组

### 搜索

在搜索列表中选择搜索项目，在右侧的方框中输入搜索字符串，然后单击搜索开始搜索符合搜索条件的用户和群组。
根据搜索条目的不同可用搜索字符串字符会有所不同。

注意

- 若要清除当前的搜索条件和搜索结果，请单击清除结果。

#### 名称

最多可以输入20个字符。

#### 输入项编号

可以指定1和50000之间的一个编号。

#### 路径名称

最多可以输入256个字符。

### 页面控制按钮

单击列表上方的按钮可以更改显示页。
总页数和当前页码显示在按钮和按钮之间。

#### 转到首页。按钮

显示第一页。

#### 转到前一页。按钮

显示上一页。

#### 转到下一页。按钮

显示下一页。

#### 转到末页。按钮

显示最后一页。

#### 页框和到按钮

显示指定的页。在页框中输入页码，然后单击到显示该页。

### 显示内容

选择每页上所显示的项目数。

### 编入项目的总数

显示列表中的用户/群组的数量。
如果切换显示的标题选为关，则会显示已注册的用户和群组的总数。如果切换显示的标题选为“标题X”，且当前标题选为此选项卡（按钮），则会显示属于此选项卡的用户/群组的数量。

### 显示项目列表

若要添加目的地，请选中用户或群组左侧的复选框。
列表包含下列项：

#### 输入项编号

显示当用户或群组注册到通讯簿中时分配给用户或群组的编号。条目编号左侧的图标表示用户。图标表示群组。

#### 名称

显示用户或群组名称。

#### 路径名称

显示注册为用户的文件夹信息的路径名称。如果目的地是一个群组，这些字段将不显示任何信息。

#### 文件夹类型

显示共享文件夹类型（FTP或SMB）。

#### 目的地的保护代码

如果保护代码设置为文件夹目的地，则可以编辑该代码。最多可以输入八个数字字符。

#### 检查群组目的地

如果目的地是一个群组，则会出现检查按钮。单击检查可打开检查群组目的地页，在此可查看属于该群组的用户/群组。

## 按钮

### 确定

单击可保存设置，并返回通过扫描仪发送文件页。在此配置的设置会反映在通过扫描仪发送文件页上的目的地列表中。

### 取消

单击可取消设置，并返回通过扫描仪发送文件页。

##

详细步骤（正在发送）