# IPP验证
设备管理 > 配置 > 安全 > IPP验证

如果使用IPP，请在此处配置打印的验证设置。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员

### 验证

指定当打印时是否需要用户名称和密码。
当执行验证时，最多可以注册10组用户名称和密码。

#### 无效

不执行验证。任何用户都可以使用机器进行打印。

#### BASIC

仅注册用户名称和密码的用户可以打印。在验证期间，BASIC不提供加密。

#### DIGEST

仅注册用户名称和密码的用户可以打印。DIGEST加密用户名称和密码，并提供验证。
在执行验证时，建议选择DIGEST。

### 用户名称

在验证列表中选择BASIC或DIGEST时，请输入拥有打印权限的用户名称，最多可使用8个字符。不能输入冒号。

### 密码

为在用户名称框中输入的用户输入密码。最多可以输入8个字符。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##