# ssh
设备管理 > 配置 > 安全 > ssh

选择使用安全shell(ssh)加密所有来自UNIX工作站的流量。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员

### ssh

指定启用或禁用ssh。
如果选择有效，则会将传输信息从工作站一直加密到设备。

## ssh设置

### 压缩转送

指定在发送数据之前是否进行压缩。

### 端口号

输入用于设备的SSH连接的端口号，可使用1024到65535之间的值。默认值是22。

### 超时

指定在用户通过SSH登录到设备之后，如果在指定的时间内没有从工作站执行操作，是否终止设备的ssh连接。
若不希望终止ssh连接，请输入“0”。若要终止ssh连接，请输入超时时间，可使用1到65535（秒）之间的值。默认值是300。

### 登录超时

指定在用户通过SSH登录到设备之后，如果在指定的时间内没有登录，是否终止设备的ssh连接。
若不希望终止ssh连接，请输入“0”。若要终止ssh连接，请输入超时时间，可使用1到65535（秒）之间的值。默认值是300。

### 加密算法

选择ssh的加密算法类型。

注意

- 如果未选择至少一种算法，则ssh通信将失败。

### 公共密钥

显示用于加密数据的公共密钥的状态。
若要创建或更改公共密钥，请单击创建。将出现创建公共密钥页。

关于创建公共密钥页的详细信息

若要删除当前的公共密钥，请单击删除。

注意

- 如果公共密钥的状态是关，则不显示删除按钮。
- 要使用ssh通信，您需要公共密钥。

### 密钥长度

显示公共密钥的密钥长度。

### 指纹

显示公共密钥的指纹。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##