# 接口
系统设置 > 接口

使用此选项卡指定接口设置。

## 接口

### 固定USB端口

指定是否固定USB端口。
如果先前安装了打印机驱动程序，然后将计算机通过USB连接到型号相同的另一台机器，则由于型号相同的不同机器具有不同的USB序列号，因此需要重新安装机器的打印机驱动程序。此功能可将每台机器的USB序列号设置为相同的值，因此无需重新安装驱动程序即可使用型号相同的不同机器进行打印。

### 锁定打印超时(秒)

指定当机器无法存储更多锁定打印文件时将保留新锁定打印文件多少秒。输入0到1800（秒）之间的值。
您可以在指定时间内打印或删除新的锁定打印文件。您也可以打印或删除现有的锁定打印文件，以便在机器中存储新的锁定打印文件。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##