# POP3
网络设置 > POP3

使用此选项卡配置POP3设置。

## POP3设置

### POP3服务器

输入POP3服务器的IP地址或主机名，最多使用64个字母数字字符（包括破折号“-”、下划线“_”、冒号“:”和句点“.”）。
指定POP3服务器主机名之后，必须设置DNS服务器，以便从主机名中获取IP地址（正向查找）。

### 用户帐号

输入登录到POP3服务器时使用的POP帐户名称，最多使用32个字母数字字符。

### 用户密码

输入登录到POP3服务器时使用的POP帐户密码，最多使用32个字母数字字符。

### 验证

指定验证方式。

#### 无

验证时将不对用户密码加密。

#### APOP验证

验证时将对密码加密。

#### 自动

根据POP3服务器设置自动进行加密。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##