# 纸盘纸张设置
系统设置 > 纸盘纸张设置

使用此选项卡为各个纸盘中装入的纸张配置设置，例如纸张尺寸和类型。

## 纸盘1

### 纸张尺寸

选择自动检测或从列表中选择纸盘中装入的纸张尺寸。
选择自定义尺寸时，请指定下面的尺寸。

### 单位

选择自定义尺寸时，请选择用于在水平和垂直框中输入长度的单位。

### 水平/垂直

选择自定义尺寸时，请输入自定义纸张尺寸。
使用上面设置的单位（英寸或毫米），在水平和垂直框中分别输入纸张短边和长边的长度。

注

- 可以通过自动检测功能检测的纸张尺寸为A3 SEF、A4 SEF、A4 LEF、B4 SEF、B5 SEF、B5 LEF、B6 SEF、11 x 17 SEF、8 1/2 x 14 SEF、8 1/2 x 11 SEF、11 x 8 1/2 LEF和10 1/2 x 7 1/4 LEF。
- 可用的纸张尺寸根据纸盘的不同而有所差异。有关设置纸张尺寸的详细信息，请参阅打印机的操作说明。

### 纸张类型

在列表中选择纸张类型。

## 纸盘2/纸盘3

注

- 仅在安装了纸盘2或纸盘3时显示这些设置。

### 纸张尺寸

选择自动检测或从列表中选择纸盘中装入的纸张尺寸。
选择自定义尺寸时，请指定下面的尺寸。

### 单位

选择自定义尺寸时，请选择用于在水平和垂直框中输入长度的单位。

### 水平/垂直

选择自定义尺寸时，请输入自定义纸张尺寸。
使用上面设置的单位（英寸或毫米），在水平和垂直框中分别输入纸张短边和长边的长度。

注

- 可以通过自动检测功能检测的纸张尺寸为A3 SEF、A4 SEF、A4 LEF、B4 SEF、B5 SEF、B5 LEF、B6 SEF、11 x 17 SEF、8 1/2 x 14 SEF、8 1/2 x 11 SEF、11 x 8 1/2 LEF和10 1/2 x 7 1/4 LEF。
- 可用的纸张尺寸根据纸盘的不同而有所差异。有关设置纸张尺寸的详细信息，请参阅打印机的操作说明。

### 纸张类型

在列表中选择纸张类型。

## 手送台

### 纸张尺寸

选择自动检测或从列表中选择纸盘中装入的纸张尺寸。
选择自定义尺寸时，请指定下面的尺寸。

### 单位

选择自定义尺寸时，请选择用于在水平和垂直框中输入长度的单位。

### 水平/垂直

选择自定义尺寸时，请输入自定义纸张尺寸。
使用上面设置的单位（英寸或毫米），在水平和垂直框中分别输入纸张短边和长边的长度。

注

- 可以通过自动检测功能检测的纸张尺寸为A3 SEF、A4 SEF、A4 LEF、B4 SEF、B5 SEF、B5 LEF、A5 SEF、A5 LEF、B6 SEF、11 x 17 SEF、8 1/2 x 14 SEF、8 1/2 x 11 SEF、11 x 8 1/2 LEF、10 1/2 x 7 1/4 LEF和5 1/2 x 8 1/2 SEF。
- 可用的纸张尺寸根据纸盘的不同而有所差异。有关设置纸张尺寸的详细信息，请参阅打印机的操作说明。

### 纸张类型

在列表中选择纸张类型。

## 手送台设置优先

在将自动选择纸盘选为作业纸张来源时，指定设备的纸张设置（例如纸张尺寸和类型）还是作业的纸张设置优先。

#### 系统设置

作业使用设备上配置的纸张设置进行打印。如果设备的纸张设置与为作业配置的纸张设置不匹配，则将会发生纸张不匹配错误。

#### 任意尺寸/类型

即使设备上配置的纸张设置与为作业配置的纸张设置不匹配，也不会发生纸张不匹配错误，作业将通过手送台进行打印。

#### 任意自定义尺寸/类型

仅当为作业指定的纸张尺寸为自定义尺寸时，才可以应用此设置。即使纸张设置与设备上配置的纸张设置不相符，也不会发生纸张不匹配错误，作业将通过手送台进行打印。

## 指定纸盘

设置指定纸盘。

## 尺寸不匹配检测

在将非自动选择纸盘的纸盘选为作业纸张来源时，指定是否检测纸张尺寸不匹配情况。
即使为作业配置的纸张尺寸与指定纸盘中装入的纸张尺寸不匹配，作业也将从该纸盘进行打印。但是，当此功能检测到纸张尺寸不匹配时，将发生纸张不匹配错误。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##