# Janela principal e menu

Esta página expõe as funções da janela principal e o menu do SX Virtual Link.

1. Janela principal e botões

2. Símbolos do servidor de dispositivos

3. Ícones do dispositivo USB

4. Ícones de estado

5. Menu tecla do lado direito

## 1. Janela principal e botões

SX Virtual Link dispõe de 2 modos de visualização seguintes. Para comutar o modo de visualização, clique o botão na janela principal.

O atual modo de visualização é guardado quando sai do SX Virtual Link. O mesmo modo de visualização será usado na próxima vez que o SX Virtual Link seja iniciado.

Visualização servidor de dispositivos (modo pré-definido)

No modo de visualização servidor de dispositivos, o servidor de dispositivos ativo na rede e os dispositivos USB a ele conectados são indicados numa lista.

Modo de visualização dispositivos USB

No modo de visualização dispositivos USB, apenas os dispositivos USB conectados a um servidor de dispositivos ativo na rede são indicados numa lista.

Os seguintes botões são usados para controlo dos dispositivos USB.

| Botão conectar | Conecta o seu PC ao dispositivo USB que tenha seleccionado na lista de dispositivos USB. Pode também seleccioná-lo, fazendo duplo-clique no dispositivo USB indicado na lista. Se o dispositivo USB estiver sendo usado como NAS, ele pode ser mapeado como uma unidade de rede.
| Botão desconectar | Desconecta o seu PC do dispositivo USB anteriormente seleccionado na lista de dispositivos USB. Pode também desconectá-lo, fazendo duplo-clique na designação do dispositivo USB na lista.
| Botão propriedades | Indica as propriedades do dispositivo USB seleccionado na lista de dispositivos USB. Para mais informação sobre as propriedades do dispositivo USB, consulte Configuração de operações do dispositivo USB.
| Botão solicitar uso | Envio de uma mensagem remota, solicitando ao utilizador actual que faça a desconexão do dispositivo USB, que você tenha seleccionado na lista de dispositivos USB. Para mais informação sobre Solicitar Uso, consulte Como solicitar a desconexão.

No modo de visualização dispositivos USB, os cabeçalhos da coluna no topo da lista podem ser modificados pela configuração de opções do visor. Para mais informação, consulte Configuração de opções do SX Virtual Link.
Além disso, se clicar um cabeçalho, a disposição hierárquica dos dispositivos USB será ordenada pela coluna que tenha clicado.

Os seguintes botões são usados para visualizar os parâmetros opcionais do SX Virtual Link ou janelas de informação geral.

| Botão actualizar | Actualiza o estado de todos os dispositivos na lista de dispositivos USB.
| Botão visualização | Realiza a permuta entre a janela do dispositivo USB e do servidor de dispositivos.
| Botão opções | Visualiza a janela de configuração de opções do SX Virtual Link. Para mais informação sobre a janela de configuração de opções, consulte Configuração de opções do SX Virtual Link.
| Botão ajuda | Visualiza as seguintes janelas ou sites na Internet: Ajuda online SX Virtual Link Serviço de apoio ao cliente na Internet Site da empresa na Internet (primeira página) Indicação da versão utilizada

## 2. Símbolos do servidor de dispositivos

O SX Virtual Link utiliza símbolos diferentes para cada servidor de dispositivos (só no modo de visualização servidor de dispositivos).

## 3. Ícones do dispositivo USB

Como vê na lista a seguir, o SX Virtual Link usa ícones diferentes para cada um dos dispositivos USB:

| Dispositivos multifunção com opção de impressão
| Impressoras monofuncionais
| Dispositivos receptores de imagem (scanner)
| Dispositivos de armazenamento de dados (discos rígidos, memória USB, etc.)
| Dispositivos áudio
| Interface para dispositivos qualificados (ratos, teclados, etc.)
| Dispositivos vídeo (dispositivos isócronos, câmaras Web, etc.)
| Dispositivos de tela
| Dispositivos de armazenamento (NAS)
| Outros dispositivos

## 4. Ícones de estado

O SX Virtual Link usa os seguintes ícones para indicar o estado dos dispositivos USB conectados a um servidor de dispositivos:

| Dispositivo USB disponível
| Dispositivo USB conectado ao seu PC.
| Dispositivo USB ocupado por outro utilizador.
| A actualizar o estado do dispositivo USB.
| O dispositivo USB ou o servidor de dispositivos USB está desligado, ou então o dispositivo USB não está conectado ao servidor de dispositivos.
| O servidor de dispositivos USB não foi detectado.

## 5. Menu tecla do lado direito

O menu cliques com a tecla do lado direito é explicado a seguir:

Quando um servidor de dispositivos na lista é clicado com a tecla do lado direito, aparece o seguinte menu:

| Conectar a todos | Conecta a todos os dispositivos USB ligados ao servidor de dispositivos selecionado.
Desconectar de todos | Desconecta de todos os dispositivos USB ligados ao servidor de dispositivos selecionado.
Mostrar a Web page | Abre a página Web do servidor de dispositivos selecionado.
Actualizar | Atualiza a lista dos servidores de dispositivos na janela principal.

Quando um dispositivo USB na lista é clicado com a tecla do lado direito, aparece o seguinte menu:

| Conectar | Estabelece a conexão com o dispositivo USB seleccionado.
Desconectar | Suspende a conexão com o dispositivo USB seleccionado.
Solicitar uso | Solicita ao utilizador actual que faça a desconexão do dispositivo USB, que você tenha seleccionado na lista de dispositivos USB. Para mais informação sobre solicitar uso, consulte Como solicitar a desconexão.
Propriedades | Visualiza a janela de propriedades do dispositivo USB seleccionado. Para mais informação sobre as propriedades do dispositivo USB, consulte Configuração de opções do dispositivo USB.
Actualizar | Atualiza a lista dos dispositivos USB na janela principal.

| Para cima