# 什么是 SX Virtual Link?

本章说明什么是 SX Virtual Link。

SX Virtual Link 用于把你的 PC机和一个联结在USB设备服务器的设备连接起来。
当你需要从PC上使用USB设备时，请使用SX Virtual Link。

特点

- 简单易用
  你只需从 SX Virtual Link 列表窗口中选择对应的USB设备，然后点击 连接 按钮 .
  USB 设备就像直连在你的PC一样，可以正常工作.当 USB device 使用完毕时, 点击SX Virtual Link中的 断开 按钮 .

  -> | 具体如何使用 SX Virtual Link, 参照 基本使用方法。

- 自动连接打印机
  当您发打印命令到USB打印机时, SX Virtual Link 将自动的把您的PC与打印机连接起来. 当打印任务完成后, SX Virtual Link 会自动的断开PC和USB 打印机的连接. 因此, 您不用手动点击SX Virtual Link的连接/断开按钮操作USB打印机。

  -> | 如何与打印机自动连接, 参照 如何使用打印机。

- 允许在任务栏中控制
  在任务列表中的最小化窗口，您也可以连接/断开USB设备，不需要通过显示SX Virtual Link 的主窗口。

  -> | 具体如何从任务列表中控制,参照 任务列表的操作和信息。

- 向另一用户发送远程信息请求断开连接。
  当您正在和其他用户共享一个USB 设备，而某一个用户占有USB设备很长时间,你可以通过向该用户发送一个远程信息申请该用户断开连接。如果这个用户同意了断开连接的请求，使用权就会转给您，此时您就可以使用这个USB设备了。

  -> | 具体断开连接请求，参照 如何请求断开连接。

- USB 设备的选项设置
  选项设置，例如 当连接时启动指定应用程序 或 当设备可用时自动连接 可以更加方便你使用USB设备。

  -> | USB设备的具体选项设置，参照 USB 设备选项设置。

> 请参照 SX Virtual Link 选项设置 ，了解关于启动条件和显示设置。

| 返回页首