# Verwendung von Druckern

Auf dieser Seite finden Sie Erläuterungen, wie Sie mithilfe von SX Virtual Link einen USB-Drucker (oder ein USB-Gerät mit Druckfunktion) verwenden, der an einen Geräteserver angeschlossen ist.

SX Virtual Link enthält eine Funktion, die Druckaufträge erkennt, automatisch die Verbindung zum Drucker (oder zu einem USB-Gerät mit Druckfunktion) herstellt, den Druckauftrag ausführt und die Verbindung wieder trennt, sofern der Drucker bzw. das USB-Gerät mit Druckfunktion an einen Geräteserver angeschlossen ist.

Sie müssen hierzu nicht die Schaltfläche Verbinden im Hauptfenster von SX Virtual Link verwenden..

Zum Benutzen der "Auto Connect"-Funktion für Drucker muss der Druckertreiber im voraus installiert werden. Bei einigen USB-Geräten mit Druckfunktion ist die "Auto Connect"-Funktion für Drucker unter Umständen nicht nutzbar. Klicken Sie in diesem Fall in SX Virtual Link auf die Schaltflächen Verbinden/Trennen, um die Verbindung zu dem USB-Gerät herzustellen bzw. zu trennen. Um die "Auto Connect"-Funktion für Drucker verwenden zu können, muss SX Virtual Link ausgeführt werden. Vergewissern Sie sich vor der Auslösung eines Druckauftrages, dass SX Virtual Link ausgeführt wird. Für Benutzer, die häufig drucken, empfiehlt es sich, SX Virtual Link so einzurichten, dass das Programm beim Einschalten des PC automatisch gestartet wird. Einzelheiten finden Sie unter Optionale Einstellungen in SX Virtual Link.

So aktivieren Sie die "Auto Connect"-Funktion für Drucker:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von SX Virtual Link einen Drucker aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften . Klicken Sie im nun angezeigten Eigenschaften-Dialog auf die Registerkarte Verbinden.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auto Connect" aktivieren, wählen Sie die Option Nur zum Drucken automatisch verbinden und klicken Sie auf OK.

   "Auto Connect" aktivieren | Aktiviert die "Auto Connect"-Funktion. Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, so muss eine der folgenden Optionen ebenfalls aktiviert werden.
   Dieses Gerät bei Verfügbarkeit automatisch verbinden | Bei Erkennung eines USB-Gerätes wird automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät hergestellt.
   Nur zum Drucken automatisch verbinden | Stellt automatisch eine Verbindung zu dem USB-Gerät her und trennt die Verbindung, nachdem der Druckauftrag ausgeführt wurde. Mithilfe dieser Option können Sie drucken, ohne sich um die Herstellung und Trennung der Verbindung kümmern zu müssen.

   Falls der Treiber des USB-Gerätes nicht auf dem PC installiert ist oder über SX Virtual Link noch keine Verbindung zwischen dem USB-Gerät und dem PC hergestellt worden ist, wird das folgende Fenster angezeigt: Zum Aktivieren der Einstellung Nur zum Drucken automatisch verbinden, muss der Druckertreiber mit Ihrem Drucker verbunden werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auto Connect" aktivieren, wählen Sie Nur zum Drucken automatisch verbinden und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Konfigurieren, um die Verbindung des Druckertreibers zu starten. Nach Abschluss der Verbindung wird das in Schritt 2 dargestellte Fenster angezeigt. Falls die Verbindung des Druckertreibers nach einer bestimmten Zeitdauer nicht hergestellt ist, können Sie diese Verbindung manuell herstellen. 1. Im angezeigten Dialogfenster auf die Schaltfläche Konfigurieren drücken. 2. Das Fenster "Auto Connect"-Funktion für Drucker" wird angezeigt. 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Manuelle Druckerkonfiguration für die automatische Verbindung, wählen Sie den entsprechenden Drucker und klicken Sie auf OK. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird das in Schritt 2 dargestellte Fenster angezeigt. Falls der letzte Teil eines Druckauftrages nicht vollständig gedruckt wurde, obwohl die "Auto Connect"-Funktion für den Drucker aktiv ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen. Dadurch wird der Überwachungsdialog des Druckers geöffnet. Erhöhen Sie die Zeitangabe im Feld Zeit bis zur Trennung, nachdem der Druckauftrag gesendet wurde.

Die "Auto Connect"-Funktion für Drucker wurde aktiviert.

Alle zum Drucker gesendeten Druckaufträge, die Sie in Schritt 1 ausgewählt haben, werden automatisch gedruckt.

Unter Umständen wird im Druckerstatusmonitor mancher Drucker eine Fehlermeldung angezeigt, nachdem ein Druckauftrag gedruckt wurde. Schließen Sie in diesen Fällen den Statusmonitor des Druckers manuell, da die Fehlermeldung keine Auswirkungen auf die Druckfunktion hat.

| Zurück zum Seitenanfang