证书

概述
  此页面允许您配置证书和用于本设备的相应密钥。
  本设备支持两种认证方法。自签名证书和由CA（证书颁发机构）颁发的证书。
使用自签名证书
  本设备颁发其自己的证书。
  相比于CA颁发的证书，使用这类具有协议功能的证书更为容易。
使用CA颁发的证书。
  有两种方法可以创建CA颁发的证书。方法1：从本设备使用CSR（证书签名请求）。方法2：CA创建证书和密钥。
  如果已有CA或者想要从外部信任的CA使用证书，请选择此项。
  注 :
  根据证书配置的状态，可能会禁用某些功能。
  这些功能会变灰而且没有链接。
证书列表
  显示本设备上所安装证书的列表
查看
  显示证书的内容。
删除
  从本设备删除证书和密钥
导出
  本设备导出证书和密钥。
创建自我认定证书
  本设备创建自签名证书并自行安装证书。
  相比于CA颁发的证书，使用这类具有协议功能的证书更为容易。
  现在，公钥算法和摘要算法均有两种选择。
  当连接到不支持较高安全性的设备时，请降低安全设置。
创建CSR
  本设备创建一个与CA证书一同颁发的CSR。
  CA颁发证书后，在“安装证书”页面上安装该证书。
  可以选择一种公钥算法和摘要算法安全级别以创建自签名证书。
安装证书
  本设备安装CA颁发的证书。
  只可安装本设备CSR颁发的证书。
  要将SSL/TLS通信与本设备配合使用，需要在与设备通信的计算机上安装CA颁发的证书。
  注 :
  此功能在创建CSR后启用。
输入证书及机密键
  本设备导入证书和密钥。