Importer le certificat et la clé privée

Généralités
  Ce périphérique importe le certificat et la clé secrète.
Spécifiez le fichier
  Sélectionnez le fichier PKCS#12 incluant le certificat et la clé secrète.
  Ce périphérique autorise des fichiers d'environ 5 Ko.
  REMARQUE :
  Ce périphérique prend en charge RSA et la longueur maximale de clé est de 4096 bits.
Entrez un mot de passe
  Saisissez le mot de passe si le fichier est chiffré.
  Le mot de passe peut contenir jusqu'à 50 caractères alphanumériques, espaces et symboles ASCII.