Certificaat

Overzicht
  Op deze pagina kunt u een certificaat en de bijbehorende geheime sleutel voor dit apparaat configureren.
  Dit apparaat ondersteunt twee certificeringsmethoden: een zelfondertekend (of niet-geverifieerd) certificaat en een certificaat dat is verleend door een certificeringsinstantie.
Zelfondertekend certificaat gebruiken
  Het apparaat verleent zijn eigen certificaat.
  Het is gemakkelijker om dit type certificaat te gebruiken voor functies dan een certificaat van een certificeringsinstantie.
Certificaat van certificeringsinstantie gebruiken
  Er zijn twee manieren om een certificaat van een certificeringsinstantie te maken. Methode 1: met een certificaatondertekeningsaanvraag (CSR of Certificate Signing Request) van dit apparaat. Methode 2: de certificeringsinstantie maakt een certificaat en geheime sleutel.
  Gebruik deze optie als u al een certificeringsinstantie hebt of als u een certificaat van een externe betrouwbare certificeringsinstantie wilt gebruiken.
  LET OP :
  Sommige functies zijn uitgeschakeld, afhankelijk van de status van de certificaatconfiguratie.
  Die functies worden grijs weergegeven en vormen geen koppeling.
Certificaten
  Lijst met certificaten weergeven die op dit apparaat geïnstalleerd zijn
Weergeven
  De inhoud van het certificaat weergeven
Verwijderen
  Certificaat en geheime sleutel van dit apparaat verwijderen
Exporteren
  Certificaat en geheime sleutel van dit apparaat exporteren
Zelf ondertekend certificaat maken
  Dit apparaat maakt een zelfondertekend certificaat en installeert dit zelf.
  Het is gemakkelijker om dit type certificaat te gebruiken voor functies dan een certificaat van een certificeringsinstantie.
  Er zijn twee keuzemogelijkheden voor het algoritme van de openbare sleutel en het Digest-algoritme.
  Stel de beveiliging minder strikt in wanneer u verbinding maakt met een apparaat dat die strenge beveiliging niet ondersteunt.
CSR maken
  Dit apparaat maakt een certificaatondertekeningsaanvraag voor het verlenen van een certificaat door een certificeringsinstantie.
  Nadat de instantie een certificaat heeft verleend, moet u het certificaat installeren via de pagina Certificaat installeren.
  Voor een zelfondertekend certificaat kunt u het algoritme van de openbare sleutel en het Digest-algoritme instellen.
Certificaat installeren
  Dit apparaat installeert het certificaat van de certificeringsinstantie.
  Alleen certificaten die zijn verleend op basis van de ondertekeningsaanvraag van dit apparaat kunnen worden geïnstalleerd.
  Als u SSL/TLS-communicatie wilt gebruiken met dit apparaat, moet het certificaat van de certificeringsinstantie worden geïnstalleerd op de computer die met het apparaat communiceert.
  LET OP :
  Deze functie kan worden gebruikt na het maken van een certificaatondertekeningsaanvraag.
Certificaat en geheime sleutel importeren
  Dit apparaat importeert het certificaat en de geheime sleutel.