Privates Zertifikat erstellen

Überblick
  Dieses Gerät stellt sein eigenes Zertifikat und den geheimen Schlüssel aus.
  Wenn Sie dieses Zertifikat benutzen, können Sie einfach die SSL/TLS-Kommunikation verwenden, ohne dass eine Zertifizierungsstelle (CA: Certificate Authority) benötigt wird.
Allgemeine Name
  Geben Sie den allgemeinen Namen für das Zertifikat ein(Erforderlich).
  Der allgemeine Name muss kürzer als 64 Bytes sein.
  Geben Sie einen Identifizierer ein, zum Beispiel IP-Adresse, Hostname oder Domänenname, der beim Zugriff auf dieses Gerät über die SSL/TLS-Kommunikation verwendet wird.
  Standardmäßig wird der Hostname angezeigt.
Gültigkeitsdauer
  Geben Sie das Gültigkeitsdatum ein.
Algorithmus des öffentlichen Schlüssels
  Wählen Sie die Länge des öffentlichen Schlüssels.
  Es wird empfohlen, die Standardeinstellung zu wählen, da sie die höchste Sicherheitsstufe bietet. Die anderen Sicherheitseinstellungen werden nur empfohlen, wenn das Gerät die höchste Sicherheitsstufe nicht unterstützt.
Digest-Algorithmus
  Wählen Sie einen Digest-Algorithmus für die Signatur.
  Es wird empfohlen, die Standardeinstellung zu wählen, da sie die höchste Sicherheitsstufe bietet. Die anderen Sicherheitseinstellungen werden nur empfohlen, wenn das Gerät die höchste Sicherheitsstufe nicht unterstützt.