LDAP

Overzicht
  Op deze pagina kunt u de LDAP-parameters wijzigen.
  LET OP :
  Nadat u de instellingen op deze pagina hebt bevestigd, hebben alle gebruikers die het recht hebben om het apparaat te bedienen, toegang tot de adreslijsten van de LDAP-server. Informeer daarom bij de netwerkbeheerder of het gebruik van dit apparaat met de LDAP-server in overeenstemming is met de beveiliging van het netwerk.
  Als u deze pagina opent via HTTP, worden alle gegevens (ook het wachtwoord) naar het apparaat gestuurd als gewone tekst. Als het apparaat SSL ondersteunt, wordt een HTTPS-verbinding aanbevolen.
LDAP-zoekopdracht
  Deze instelling bepaalt of de LDAP-zoekfunctie kan worden gebruikt.
Adres LDAP-server
  Dit veld bepaalt de hostnaam of het IP-adres van de LDAP-server. (Bijvoorbeeld ldap.voorbeeld.net of 192.0.0.1.) Als u de DNS-naam van de LDAP-server gebruikt, moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name) gebruiken, zoals ldap.voorbeeld.net.
  LET OP :
  Wanneer Kerberos is geselecteerd voor verificatie en DNS niet is ingesteld, kan een verificatiefout optreden. DNS dient voor het omzetten van een IP-adres in een servernaam door middel van reverse lookup.
Poort
  Geef het poortnummer van de LDAP-server op. Standaard LDAP-poortnummer is 389.
Beginpunt zoekopdracht
  Geef de DN (Distinguished Name) op van de plaats waar de zoekopdracht moet beginnen. (Bijv. dc=voorbeeld,c=wij) Het begin van de zoekopdracht moet uit minder dan 256 bytes UTF8-tekens bestaan.
Verificatie
  Selecteer de verificatiemethode die u wilt gebruiken om verbinding te maken met de LDAP-server.
  LET OP :
  Wanneer Kerberos is geselecteerd voor verificatie, moeten de klok van het apparaat en de Kerberos-server worden gesynchroniseerd.
  U kunt de klok synchroniseren door SNTP in te stellen.
Gebruikersnaam
  Geef een gebruikersnaam op waarmee verificatie met de LDAP-server of Kerberos-server mogelijk is. Deze naam moet worden ingedeeld als LDAP DN (Distinguished Name). (Bijvoorbeeld uid=voorbeeld,ou=sales,o=bedrijf,c=us)
  Wanneer Kerberos is geselecteerd voor verificatie, moet de indeling gebruiker@domeinnaam worden gebruikt. (Bijvoorbeeld voorbeeld@sales.bedrijf.us)
  De gebruikersnaam moet uit minder dan 256 bytes UTF8-tekens bestaan.
Wachtwoord
  Geef een wachtwoord voor de gebruikersnaam op waarmee verificatie met de LDAP-server of Kerberos-server mogelijk is.
  LET OP :
  Wanneer Eenvoudig is geselecteerd voor verificatie, wordt het wachtwoord als gewone tekst verzonden tijdens de verificatie op de LDAP-server.
Kerberos-serveradres
  Wanneer Kerberos is geselecteerd voor verificatie, voert u in dit veld de hostnaam of het IP-adres van de Kerberos-server in. (Bijvoorbeeld ldap.voorbeeld.net of 192.0.0.1.) Als u de DNS-naam van de Kerberos-server gebruikt, moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name) gebruiken, zoals kerberos.voorbeeld.net.
Time-out voor LDAP
  Dit is de maximumtijd die het apparaat zal blijven wachten op een antwoord van de LDAP-server.
Kenmerk van naam
  Voer het kenmerktype in voor de naam die op de LDAP-server wordt gebruikt. Als u wilt zoeken naar de naam "Nick" op het LCD van de machine en het naamkenmerk (cn=nick) op de LDAP-server, dan voert u hier cn in. Wanneer u twee of meer kenmerktypen gebruikt, moet u deze met een komma (,) van elkaar scheiden. (Bijv. cn,sn,Eigennaam)
Kenmerk van e-mail
  Voer een kenmerktype in voor het e-mailadres dat op de LDAP-server wordt gebruikt.
Kenmerk van faxnummer
  Voer een kenmerktype in voor het faxnummer dat op de LDAP-server wordt gebruikt.
Optioneel kenmerk 1
Optioneel kenmerk 2
Optioneel kenmerk 3
Optioneel kenmerk 4
  U kunt vier optionele kenmerktypen selecteren om gegevens van de LDAP-server op het LCD van de machine weer te geven. Selecteer de vakjes van de gegevens die u wilt weergeven en voer de kenmerktypen in.