LDAP

Visión general
  En esta página se pueden modificar los parámetros de LDAP.
  NOTA :
  Una vez confirmados los ajustes de esta página, los usuarios que dispongan de permiso para utilizar la máquina podrán acceder a las listas de direcciones del servidor LDAP. Por lo tanto, debe consultar con el Administrador de su red si el uso de esta máquina con su servidor LDAP cumple las normas de seguridad de su red.
  Si accede a esta página con HTTP, todos los datos que incluyan la contraseña se enviarán a la máquina con texto sin formato. Se recomienda la conexión HTTPS si la máquina admite SSL.
Búsqueda LDAP
  La configuración determina si la función de búsqueda LDAP puede utilizarse.
Dirección del servidor LDAP
  Este campo determina el nombre de host o la dirección IP del servidor LDAP. (por ej. ldap.ejemplo.net -o- 192.0.0.1). Si usa el nombre DNS del servidor LDAP, tiene que usar el FQDN (nombre de dominio plenamente cualificado), por ej. ldap.ejemplo.net.
  NOTA :
  Si está seleccionado Kerberos para la autenticación y no se ha configurado DNS, puede producirse un error de autorización. DNS sirve para traducir la dirección IP al nombre de servidor por búsqueda inversa.
Puerto
  Introduzca el número de puerto del servidor LDAP. El número de puerto LDAP predeterminado es 389.
Buscar principal
  Introduzca el DN (nombre distinguido) del punto donde se desea iniciar la búsqueda. (Por ej. dc=ejemplo,c=es) La raíz de búsqueda debe tener una longitud inferior a 256 bytes de caracteres UTF8.
Autentificación
  Seleccione el método de autentificación que desea utilizar para conectar el servidor LDAP.
  NOTA :
  Si está seleccionado Kerberos para la autenticación, tienen que estar sincronizados el reloj de la máquina y el del servidor Kerberos.
  Puede sincronizar el reloj configurando SNTP.
Nombre de usuario
  Especifique un nombre de usuario que pueda autenticarse con el servidor LDAP o el servidor Kerberos. Tiene que estar en formato LDAP DN (nombre distintivo). (Ej. uid=ejemplo,ou=ventas,o=empresa,c=es)
  Si está seleccionado Kerberos para la autenticación, tiene que estar en el formato "usuario@nombredominio". (Ej. ejemplo@ventas.empresa.es)
  El nombre de usuario debe tener menos de 256 bytes en caracteres UTF8.
Contraseña
  Especifique una contraseña para el nombre de usuario que pueda autenticarse con el servidor LDAP o el servidor Kerberos.
  NOTA :
  Si está seleccionado Sencilla para la autenticación, la contraseña se envía como texto claro cuando se autentica con el servidor LDAP.
Dirección del servidor Kerberos
  Si está seleccionado Kerberos para la autenticación, en este campo tiene que escribir el nombre de host o la dirección IP del servidor Kerberos. (Por ej. ldap.ejemplo.net -o- 192.0.0.1). Si usa el nombre DNS del servidor Kerberos, tiene que usar el FQDN (nombre de dominio plenamente cualificado), por ej. kerberos.ejemplo.net.
Tiempo de espera para LDAP
  Es el tiempo máximo que la máquina esperará una respuesta del servidor LDAP.
Atributo de nombre
  Introduzca el tipo de atributo para el nombre que se utilizará en el servidor LDAP. Si desea buscar "Luis" desde el visor LCD de la máquina y el atributo para el nombre (cn=luis) en el servidor LDAP, introduzca cn aquí. Cuando utilice dos o más tipos de atributos, delimítelos con comas (,). (Por ej. cn,sn,NombreEspecificado)
Atributo de correo electrónico
  Introduzca un tipo de atributo para la dirección de correo electrónico que se utilizará en el servidor LDAP.
Atributo de número de fax
  Introduzca un tipo de atributo para el número de fax que se utilizará en el servidor LDAP.
Atributo opcional 1
Atributo opcional 2
Atributo opcional 3
Atributo opcional 4
  Puede seleccionar cuatro tipos de atributos opcionales para visualizar datos desde el servidor LDAP en el visor LCD de la máquina. Marque las casillas de la información que desee ver e introduzca los tipos de atributos.