LDAP

概要
  ここではLDAPパラメーターを設定することができます。
  注意：
  このページでLDAP設定を行うと、この機器を操作できる人はLDAPサーバーに登録されているアドレスを参照することができます。この機器にLDAPサーバーを登録して使うことが、ネットワークセキュリティポリシーで許可されているかどうかをネットワーク管理者に確認してください。
  また、このページの接続にHTTP接続を使用している場合、パスワードを含むすべてのデータが平文で送られます。この機器がSSLに対応しているのであれば、HTTPS接続を推奨します。
LDAP検索
  LDAP検索機能を使用するかを設定します。
LDAPアドレス
  LDAPサーバーのホスト名、あるいは、IPアドレスを指定します。
  (例："ldap.example.net" 、または、"192.0.0.1")
  LDAPサーバーにDNS名を使う場合には、"ldap.example.net"のようにFQDN（完全修飾ドメイン名)を入力してください。
  注意：
  認証方式で"Kerberos認証"を選択した場合でDNSが設定されていない場合は、認証エラーとなることがあります。DNSはサーバーのIPアドレスからホスト名を逆引きするために使われます。
ポート
  LDAPサーバーのポート番号を入力します。LDAPの既定のポート番号は389です。
検索場所
  検索を開始する地点の識別名（DN）を入力します。
  (例："dc=example,c=jp")
  検索ベースはUTF8コードで256バイト以下でなくてはいけません。
認証方式
  LDAPサーバーに接続する際に使う認証方式を選択します。
  注意：
  認証方式で"Kerberos認証"を選択した場合は、この機器とKerberosサーバーの時刻が同期していなければなりません。
  SNTP設定によりこの機器の時刻を同期することができます。
ユーザー名
  LDAPサーバー、または、Kerberosサーバーでの認証に用いるユーザー名を指定します。通常、LDAP識別名(DN)形式で入力する必要があります。(例: uid=example,ou=sales,o=company,c=jp)
  ただし、認証方式で"Kerberos認証"を選択した場合、"ユーザー名@ドメイン名"の形式で入力する必要があります。(例: example@sales.company.jp)
  ユーザー名はUTF8コードで256バイト以下でなくてはいけません。
パスワード
  LDAPサーバー、または、Kerberosサーバーで認証するユーザーのパスワードを指定します。
  注意：
  認証方式で"パスワード認証"を選択した場合、LDAPサーバーへの認証の際にパスワードが平文で送られます。
Kerberosサーバーアドレス
  認証方式で"Kerberos認証"を選択した場合は、Kerberosサーバーのホスト名、あるいは、IPアドレスを指定します。
  (例："kerberos.example.net" 、または "192.0.0.1")
  KerberosサーバーにDNS名を使う場合には、"ldap.example.net"のようにFQDN（完全修飾ドメイン名)を入力してください。
LDAPタイムアウト
  LDAPサーバーからの応答の最大待ち時間を設定してください。
名前属性名
  LDAPサーバーで"名前"に使われている属性名を入力します。
  たとえば、LDAPサーバーに(cn=nick)が名前として登録されていて、操作パネルから"Nick"で検索したい場合、"cn"を入力します。
  複数の属性名を指定したい場合、カンマで区切ります。
  (例："cn,sn,givenName")
メールの属性名
  LDAPサーバーで、"Eメールアドレス"に使われている属性名を入力します。
FAXの属性名
  LDAPサーバーで、"FAX番号"に使われている属性名を入力します。
オプション属性名 1
オプション属性名 2
オプション属性名 3
オプション属性名 4
  LDAPサーバーからの検索結果として機器に表示するオプション属性を4つまで指定することができます。
  チェックボックスをチェックして、表示したい属性名を入力してください。