Toshiba e-STUDIO-Serie

	Copyright(c) 2008-2020 Toshiba Tec Corporation, Alle Rechte vorbehalten.
			20. August 2020

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Begrenzungen und Regeln.  Bitte lesen Sie diese Angaben vor der Verwendung durch.

--------------------------------------------------------------------------------
Installation
--------------------------------------------------------------------------------

Regeln
======

Wenn Sie Windows Server 2008 benutzen, installieren Sie vorher Desktop Experience über Verwaltung.
(1) Start > Verwaltung > Server-Manager
(2) Klicken Sie auf [Funktionen hinzufügen].
(3) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Desktop Experience], und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installieren].
(5) Wenn die Ergebnisse der Installation angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen].
(6) Wenn Sie gefragt werden, ob Sie einen Neustart Ihres Computers ausführen möchten, klicken Sie dafür auf die Schaltfläche [Ja].

--------------------------------------------------------------------------------
e-STUDIO WIA-Treiber            		Version 4.1.14.0 
--------------------------------------------------------------------------------

Von dieser Software werden folgende Modelle unterstützt:
- e-STUDIO6550C-Serie
- e-STUDIO4540C-Serie
- e-STUDIO6530C-Serie
- e-STUDIO4520C-Serie
- e-STUDIO455-Serie
- e-STUDIO855-Serie
- e-STUDIO456-Serie
- e-STUDIO856-Serie
- e-STUDIO2550C-Serie
- e-STUDIO407CS-Serie
- e-STUDIO527S-Serie
- e-STUDIO507-Serie
- e-STUDIO857-Serie
- e-STUDIO6570C-Serie
- e-STUDIO5005AC-Serie
- e-STUDIO5008A-Serie
- e-STUDIO7506AC-Serie
- e-STUDIO8508A-Serie
- Loops-LP30_e-STUDIO306LP
- e-STUDIO307LP_Loops-LP301
- e-STUDIO5008LP_Loops-LP50-Serie 
- e-STUDIO5015AC Serie
- e-STUDIO5018A Serie
- e-STUDIO7516AC Serie
- e-STUDIO8518A Serie 
- e-STUDIO400AC Serie 

Probleme 
========

1. Anmerkungen zur Nutzung des WIA-Treibers
(1) Kontrollfeld während der WIA-Verbindung
- Während des WIA-Scans öffnet das Kontrollfeld spezielle Fenster nur bei RemoteScan.
- Durch Drücken der Taste [ABBRECHEN] auf dem Kontrollfeld kann der Abbruch einer Sitzung mit WIA-Verbindung erzwungen werden.
* Andere Tasten als [ABBRECHEN] werden deaktiviert.
* Der Abbruch ist sowohl von der Client-Anwendung als auch von einem TopAccess-Scan aus möglich.
* Die WIA-Scanverbindung bleibt bestehen, bis die Bildübertragung auf den Client-PC beendet ist. Daher kann es eventuell mehrere Minuten dauern, bevor andere Vorgänge nach Abschluss des Scanvorganges verfügbar sind.
(2) Einschränkungen bei Nutzung des WIA-Treibers
- Es wird keine Meldung über einen normalen oder ungewöhnlichen Abschluss des WIA-Scans gesendet.
- Bei einem Stromausfall während des WIA-Scans geht der Auftrag verloren. Sie müssen von Neuem beginnen.

(3) Für die Nutzung unter Windows Server 2008, stellen Sie vorher mit Hilfe des Geräteeinstellungsmanagers den Starttyp für Windows Image Acquisition (WIA) auf [Automatisch] ein.
 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Arbeitsplatz].
 2. Wählen Sie [Steuerung].
 3. Klicken Sie auf [Dienste und Anwendungen].
 4. Klicken Sie auf [Dienste].
 5. Doppelklicken Sie auf [Windows Image Acquisition (WIA)].
 6. Wählen Sie in der Registerkarte [Allgemein], im [Starttyp]-Bereich [Automatisch] aus.
 7. Klicken Sie auf [Anwenden] und [OK].

(4) Für die Nutzung unter Windows Server 2008, stellen Sie vorher mit Hilfe des Geräteeinstellungsmanagers den Starttyp für PnP-X IP Bus Enumerator auf [Automatisch] ein.
 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Arbeitsplatz].
 2. Wählen Sie [Steuerung].
 3. Klicken Sie auf [Dienste und Anwendungen].
 4. Klicken Sie auf [Dienste].
 5. Doppelklicken Sie auf [PnP-X IP Bus Enumerator].
 6. Wählen Sie in der Registerkarte [Allgemein], im [Starttyp]-Bereich [Automatisch] aus.
 7. Klicken Sie auf [Anwenden] und [OK].

(5) Wenn Sie zum Scannen eines Dokuments eine Bildverarbeitungsanwendung verwenden, konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen vor dem Scanvorgang, ansonsten werden alle gescannten Bilder schwarz.
 1. Wählen Sie in der Menüleiste der Bildverarbeitungsanwendung [Tools] -> [Options] -> [Scan].
 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Advanced].
 3. Markieren Sie [Native].

(6) Wenn Sie auf die Schaltfläche [Abbrechen] klicken, um das Scannen eines Dokuments mit Photoshop oder anderen TWAIN-konformen Bildverarbeitungsanwendungen abzubrechen, starten Sie die Anwendung neu, um das Dokument zu scannen.

(7) Ein Scanvorgang kann nicht mit einer Auflösung erfolgen, die unter dem Standard des Scanprofils liegt, der über den Clientcomputer festgelegt wurde.
    Legen Sie in diesem Fall für die Standardauflösung des Scanprofils eine Auflösung fest, die sich für den Scanvorgang eignet.

(8) Wenn die Funktionen für Benutzerauthentifizierung und Abteilungsleitung aktiviert sind, kann ein WIA-Treiber nicht von einem Computer betätigt werden.
    Um ihn zu betätigen, müssen diese Funktionen deaktiviert werden.

(9) Führen Sie vor dem Scanvorgang die folgenden Schritte durch, wenn Sie die Serie e-STUDIO verwenden, für die eine Benutzerauthentifizierung gilt.
 Bei Verwendung von Geräte und Drucker oder Windows-Fax und -Scan:
 1. Klicken Sie im Fenster [Neuer Scan] auf die Schaltfläche [Ändern].
 2. Wenn [Gerät auswählen] angezeigt wird, wählen Sie Toshiba MFP, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Eigenschaften].
 3. Ist die Abteilungsauthentifizierung in Toshiba MFP aktiviert, klicken Sie auf die Registerkarte [Geräteeinstellung].
    Liegt eine andere Authentifizierung vor, schließen Sie das Dialogfeld Eigenschaften.
 4. Klicken Sie im Feld Abteilungscode auf die Schaltfläche [Abteilungscode].
 5. Geben Sie den korrekten Abteilungscode ein, wenn das Dialogfeld Benutzerauthentifizierung angezeigt wird, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [OK].

Wird der Treiber von einer anderen Anwendung verwendet, konfigurieren Sie ähnliche Einstellungen im Dialogfeld Eigenschaften.

--------------------------------------------------------------------------------
Warenzeichen
--------------------------------------------------------------------------------

- Der offizielle Name von Windows Vista ist Microsoft Windows Vista Betriebssystem.
- Der offizielle Name für Windows Server 2008 ist Microsoft Windows Server 2008 Operating System.
- Microsoft, Windows und die Warenzeichen und Produktnamen anderer Microsoft-Produkte sind Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an anderen hier zitierten Bezeichnungen erkennen wir an. 
