Toshiba e-STUDIO Series

	Copyright(c) 2008-2020 Toshiba Tec Corporation, All Rights Reserved.
			August 20, 2020

本產品有下列的限制與問題。使用之前務必閱讀此檔案。

--------------------------------------------------------------------------------
安裝
--------------------------------------------------------------------------------

當使用Windows Server 2008，請先透過管理者工具安裝Desktop Experience。
(1)開始 > 管理者工具 > 伺服器管理員
(2)點選[新增功能]。
(3)勾選[Desktop Experience]方塊然後按[下一步]鍵。
(4)點選[安裝]鍵。
(5)當顯示安裝結果時，點選[關閉]鍵。
(6)當你被詢問是否要重新啟動你的電腦時，點選[是]鍵重新啟動。

--------------------------------------------------------------------------------
e-STUDIO WIA Driver            		版本 4.1.14.0 
--------------------------------------------------------------------------------

本軟體支援下列機型：
- e-STUDIO6550C Series
- e-STUDIO4540C Series
- e-STUDIO6530C Series
- e-STUDIO4520C Series
- e-STUDIO455 Series
- e-STUDIO855 Series
- e-STUDIO456 Series
- e-STUDIO856 Series
- e-STUDIO2550C Series
- e-STUDIO407CS Series
- e-STUDIO527S Series
- e-STUDIO507 Series
- e-STUDIO857 Series
- e-STUDIO6570C Series
- e-STUDIO5005AC Series
- e-STUDIO5008A Series
- e-STUDIO7506AC Series
- e-STUDIO8508A Series
- Loops-LP30_e-STUDIO306LP
- e-STUDIO307LP_Loops-LP301
- e-STUDIO5008LP_Loops-LP50 Series
- e-STUDIO5015AC Series
- e-STUDIO5018A Series
- e-STUDIO7516AC Series
- e-STUDIO8518A Series
- e-STUDIO400AC Series

問題
====

1. 使用WIA驅動程式附註
(1) 觸控面板在WIA連接期間
- 在WIA掃描期間，操作面板只會顯示遠端掃描的特別畫面。
- 在操作面板上按[取消]鍵，WIA連線將會被強制中斷。
* [取消]以外的按鍵將會關閉。
* 可以從用戶端軟體或TopAccess掃描工作取消。
* WIA掃描連接繼續直到影像完成傳送到用戶端電腦。因此，在掃描完成可能會花費數分鐘後其他的操作才能使用。
(2) WIA驅動程式的限制
- WIA掃描是否已經正常完成或異常不會傳送通知報告。
- 當在WIA掃描期間發生電力失效，工作將會遺失。請再進行一次。

(3) 當使用Windows Server 2008，事先使用管理工具設定Windows影像擷取(WIA)服務啟動類型為[自動]。
 1. 右鍵點選[我的電腦]。
 2. 選擇[管理]。
 3. 點選[服務與應用軟體]。
 4. 點選[服務]。
 5. 雙點選[Windows影像擷取(WIA)]。
 6. 在[一般]標籤頁裡，在[啟動類型]方框內選擇[自動]。
 7. 點選[套用]以及[確定]。

(4) 當使用Windows Server 2008，事先使用管理工具設定PnP-X IP Bus Enumerator服務的啟動類型為[自動]。
 1. 右鍵點選[我的電腦]。
 2. 選擇[管理]。
 3. 點選[服務與應用軟體]。
 4. 點選[服務]。
 5. 雙點選[PnP-X IP Bus Enumerator]。
 6. 在[一般]標籤頁裡，在[啟動類型]方框內選擇[自動]。
 7. 點選[套用]以及[確定]。

(5) 當您使用影像處理軟體掃描文件，在掃描之前設置以下設定項目：當設定項目沒有被設置時，掃描的影像會是黑白的。
1. 從影像處理軟體的選單列選擇[工具] – [選項] – [掃描]。
2. 點選[進階]鍵。
3. 勾選[Native]。

(6) 當您使用Photoshop或是其他TWAIN相容影像處理軟體掃描文件，點選「取消」鍵取消文件的掃描時，請重新啟動應用軟體進行掃描文件。

(7) 以低於透過用戶端電腦設定檔所設定的掃描解析度掃描時，可能無法執行。
    再此情況下，設定掃描設定檔的預設解析度以解決掃描時合適的解析度。

(8) 當使用者認證與部門管理功能項目已經啟用時，WIA驅動程式無法從電腦操作。
    要操作他，關閉這些功能項目。

(9) 如果你使用了使用者認證生效的e-STUDIO Series，在掃描之前請執行以下程序。
 已裝置與印表機、Windows傳真與掃描為例：
 1. 在[新的掃描]，點選[變更]鍵。
 2. 當已顯示[選擇裝置]，選擇Toshiba MFP並點選[內容]鍵。
 3. 當在Toshiba MFP已啟用部門認證，點選[裝置設定]標籤。
    在其他的認證情況，請關閉內容。
 4. 從部門代碼項目點選[部門代碼]鍵。
 5. 當顯示使用者認證對話框，輸入正確的部門代碼，並請點選確認鍵。

 當驅動程式已被其他應用軟體使用時，也請從同樣的內容設定。

--------------------------------------------------------------------------------
商標
--------------------------------------------------------------------------------

- Windows Vista的正式名稱為Microsoft Windows Vista作業系統。
- Windows Server 2008的正式名稱為Microsoft Windows Server 2008作業系統。
- Microsoft、Windows以及商標名稱和其他Microsoft產品名稱皆為美國與其他國家Microsoft公司所屬的商標。
- 其他在本手冊內的公司名稱以及產品名稱皆為各公司所屬商標。
