## 耗材

本章介绍有关订购机器所适用耗材和维护零件的信息。

本章内容包括：

- 购买方法

- 可用耗材

- 可用维护零件

- 更换墨粉盒

不同国家/地区的可用配件不同。请联系您的销售代表获取可用配件列表。

## 购买方法

要订购 Lenovo 授权的耗材、配件及维护零件，请联系机器购买地的 Lenovo 经销商或零售商。您还可访问 www.lenovoprinterclub.com/list.php?catid=24，选择您的国家/地区以及获得有关服务咨询信息。

## 可用耗材

当耗材使用寿命结束时，您可以为机器订购以下类型的耗材：

型号 | 平均打印页数[a]
--- | ---
LD1641 | 约 1,500 页
[a] 额定打印量值符合 ISO/IEC 19752 标准。

要更换墨粉盒，请参见更换墨粉盒。

根据选项和作业模式，墨粉盒的使用寿命可能不同。

您必须在购买机器所在的国家/地区内购买墨粉盒等耗材。否则，耗材会与机器不兼容，原因是其系统配置因国家/地区而异。

Lenovo 不推荐使用非原装 Lenovo 墨粉盒，如重新装填或改装的墨粉盒。Lenovo 无法保证非原装 Lenovo 墨粉盒的质量。机器保修不包括由于使用非原装 Lenovo 墨粉盒引起的服务或维修。

## 可用维护零件

如想购买维护零件，请联系您购买机器的经销商。

只能由售予您机器的授权服务供应商，经销商或零售商更换维护零件。保修范围不包括更换达到平均打印量的维护零件。

为避免零件磨损而导致打印质量和进纸问题，请定期更换维护零件（参见下表）。此举的目的是为了使打印机始终维持在最佳工作状态。对于下列维护零件，应该在达到使用寿命时进行更换。

零件 | 平均打印页数[a]
--- | ---
转印辊 | 约 30,000 页
定影器装置 | 约 30,000 页
搓纸轮 | 约 30,000 页
[a] 打印速度受所用操作系统，计算性能，应用软件，连接方式，介质类型，介质大小和作业复杂度影响。

## 更换墨粉盒

墨粉盒即将达到其预计的墨粉盒寿命时，

- Smart Panel 程序窗口出现在计算机屏幕上，通知您墨粉盒需要更换。

- 机器停止打印。

这时需要更换墨粉盒。检查机器所用的墨粉盒型号（参见可用耗材）。

1. 关闭机器的电源，然后等待几分钟以便其冷却。

2. 打开扫描装置。

3. 打开内盖。

4. 拉出墨粉盒。

5. 打开新墨粉盒的包装。

6. 慢慢摇动墨粉盒 5 至 6 次，使盒内墨粉均匀分布。这将确保每盒墨粉能够打印出最多份数。

   如果不慎将墨粉沾到衣物上，请用干布擦拭并用冷水清洗。热水会使墨粉渗入到衣服纤维中。

   切勿接触成像装置或墨粉盒中的硒鼓。请使用墨粉盒上的手柄，以免触及此区域。

7. 撕下墨粉盒上的保护盖。

8. 握住墨粉盒上的手柄，将其慢慢插入机器的开口中。

   墨粉盒侧面的垫片和机器内部对应的凹槽会引导墨粉盒进入正确位置，直到完全锁定到位。

9. 依次完全合上内盖和扫描装置。

10. 打开机器开关。