## 扫描

使用机器扫描图片和文本，可以将其转换为能够在计算机中存储的数字文件。

本章内容包括：

- 基本扫描方法

- 扫描原件并发送至计算机（扫描至 PC）

- 使用 Lenovo 扫描管理器

- 使用支持 TWAIN 的软件扫描

- 使用 WIA 驱动程序扫描

- Macintosh 扫描

- Linux 扫描

可达到的最大分辨率取决于多种因素，包括计算机的运行速度、可用磁盘空间、内存、扫描图像的大小以及位深度设置。因此，根据您系统和扫描内容的不同，可能无法以特定分辨率进行扫描，尤其是在使用增强分辨率时。

## 基本扫描方法

- Lenovo 扫描管理器: 从控制面板扫描原件。然后，扫描后的数据将被存储在已连接的计算机我的文档文件夹中。安装随附光盘中的所有软件时，Lenovo 扫描管理器也将自动安装在算机中（请参见使用 Lenovo 扫描管理器）。

- TWAIN: TWAIN 是一种预设的成像应用程序。图像扫描作业会启动选定的应用程序，从而控制扫描过程（请参见使用支持 TWAIN 的软件扫描）。

- WIA: WIA 是 Windows Images Acquisition（Windows 图像采集）的缩写（请参见使用 WIA 驱动程序扫描）。

## 扫描原件并发送至计算机（扫描至 PC）

可以使用安装在通过 USB 连接的计算机上的 Lenovo 扫描管理器程序在打印机上扫描图像。

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 按控制面板上的 （扫描）。

4. 按左/右箭头直到显示扫描到PC，然后按 OK。

5. 按左/右箭头直到显示本地PC，然后按 OK。

   如果您看到不可用消息，请检查端口连接。

6. 按左/右箭头直到出现所需的应用程序，然后按 OK。

   默认设置为我的文档。

   要添加或删除保存已扫描文件的文件夹，请在 Lenovo 扫描管理器 > 属性 > 设置扫描按钮中添加或删除应用程序。

7. 按左/右箭头直到出现所需的设置，然后按 OK。

   - 分辨率：设置图像分辨率。

   - 扫描颜色：设置颜色模式。

   - 扫描格式：设置要保存图像的文件格式。

   - 扫描范围：设置图像大小。

   仅当您将扫描目标选择为我的文档时，扫描格式才出现。 如果您希望使用默认设置扫描，请按开始。

8. 开始扫描。

   扫描的图像保存在计算机的我的文档 > 我的图片 > Lenovo 文件夹中。 可以使用 Lenovo 扫描管理器程序中的 Twain 驱动程序进行快速扫描。 也可通过按 Windows 的开始 > 控制面板 > Lenovo 扫描管理器 > 快速扫描进行扫描。

## 使用 Lenovo 扫描管理器

如果您已安装打印机驱动程序，则 Lenovo 扫描管理器程序也随之安装。启动 Lenovo 扫描管理器程序查询本程序信息以及已安装的扫描驱动程序状况。您可以通过此程序更改扫描设置，以及添加或删除保存扫描文档的计算机文件夹。

Lenovo 扫描管理器程序只能在 Windows 和 Mac OS 系统中使用。

1. 从开始菜单单击控制面板 > Lenovo 扫描管理器。

   可通过在 Windows 任务栏中右键单击智能面板图标并选择“扫描管理器”，打开 Lenovo 扫描管理器。

2. 从 Lenovo 扫描管理器窗口选择相应机器。

3. 按属性。

4. 设置扫描按钮选项卡可让您更改保存目标和扫描设置、添加或删除应用程序和格式文件。

5. 设置完成时，按确定。

### 设置扫描按钮选项卡

#### 扫描目标

- 可用目标列表: 在 PC 注册表中显示当前与扫描图像链接的应用程序列表。选择您希望使用的程序，然后单击右箭头添加前面板目标列表。

- 前面板目标列表: 显示应用程序列表打开扫描图像。

- 添加应用程序: 使您能够向可用目标列表添加您希望使用的应用程序。

- 删除应用程序: 使您可以删除可用目标列表中由用户添加的项目。

- 文件格式: 使您选择将要保存的扫描数据格式。您可从 BMP、JPEG、PDF 与 TIFF 中选择。

#### 扫描属性

- 计算机 ID: 显示计算机的 ID。

- 保存位置: 使您选择默认保存文件夹的位置。

- 分辨率: 可让您选择扫描分辨率。

- 扫描颜色: 可让您选择扫描颜色。

- 扫描尺寸: 可让您选择扫描大小。

- ADF 双面: 自动扫描双面。如果您的机型不支持此选项，则将呈现灰色。

- 显示预览: 选中此框可让您预览应用的扫描选项。扫描之前，您可以更改选项。

- 默认: 可让您返回默认选项。

## 使用支持 TWAIN 的软件扫描

如果要使用其他软件扫描文档，需要使用 TWAIN 兼容软件，如 Adobe Photoshop。

要使用与 TWAIN 兼容的软件扫描，请执行下列步骤：

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 打开应用程序（如：Adobe Photoshop）。

4. 打开 TWAIN 窗口，设置扫描选项。

5. 扫描并保存您的扫描图像。

## 使用 WIA 驱动程序扫描

机器还支持用 Windows Image Acquisition（WIA）驱动程序扫描图像。WIA 是 Microsoft Windows XP 提供的一种标准组件，可以与数码相机和扫描仪一起工作。与 TWAIN 驱动程序不同，WIA 驱动程序无需使用其他软件即可扫描和轻松调节图像。

WIA 驱动程序只能够在带有 USB 端口的 Windows Vista 上运行。

### Windows XP

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 在开始菜单中，选择控制面板 > 扫描仪和照相机。

4. 双击您的扫描仪驱动程序图标。扫描仪和照相机向导将显示。

5. 单击下一步。

6. 在选择扫描首选项窗口中设置选项，然后单击预览查看您的选项对图片的作用效果。

7. 单击下一步。

8. 输入图片名称，然后选择保存图片的文件格式和目标位置。

9. 已将您的图片成功复制到您的计算机。在屏幕上选择一个选项。

10. 单击下一步。

11. 单击完成。

### Windows Vista

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 在开始菜单中选择控制面板 > 硬件和声音 > 扫描仪和照相机。

4. 双击扫描文档或图片。Windows 传真和扫描应用程序将会出现。

   您可以单击查看扫描仪和照相机查看扫描仪。 如果未出现扫描文档或图片，请打开 MS 画图程序并从 文件中单击来自扫描仪或照相机。

5. 单击新的扫描。扫描驱动程序显示。

6. 选择您扫描首选项并单击预览查看首选项对图片的作用效果。

7. 单击扫描。

如果您要取消扫描作业，请按扫描仪和照相机向导上的取消按钮。

### Windows 7

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 在开始菜单中选择控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机。

4. 右键单击打印机和传真 > 开始扫描 中的设备驱动程序图标。新的扫描应用程序将出现。

5. 选择您扫描首选项并单击预览查看首选项对图片的作用效果。

6. 单击扫描。

## Macintosh 扫描

使用图像捕捉程序，您可扫描文档。Mac OS 提供图像捕捉程序。

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 启动应用程序并单击图像捕捉。

   如果未连接图像捕捉设备信息出现，请断开 USB 电缆连接，然后重新连接。如果此问题继续出现，请参阅图像捕捉帮助信息。

4. 在此程序中设置扫描选项。

5. 扫描并保存您的扫描图像。

有关使用图像捕捉的更多信息，请参阅图像捕捉的帮助。 使用与 TWAIN 兼容的软件可应用更多扫描选项。 您还可使用与 TWAIN 兼容的软件（如：Adobe Photoshop）扫描。 扫描过程随与 TWAIN 兼容的软件的不同而有所差异。请参见软件的用户指南。 如果图像捕捉中无法运行扫描，请将 Mac OS 更新至最新版本。图像捕捉在 Mac OS X 10.3.9 或更高版本以及 Mac OS X 10.4.7 或更高版本中均可正常运行。

## Linux 扫描

您可以使用 Unified Driver Configurator 窗口扫描文档。

### 扫描

1. 双击桌面上的 Unified Driver Configurator。

2. 单击 按钮切换到扫描仪配置。

3. 从列表中选择扫描仪。

   如果只使用一台机器设备，并且该设备与电脑连接并已打开，则扫描仪会出现在列表中并被自动选中。

   如果有两台或更多扫描仪与电脑连接，则可以随时选择使用任何一台扫描仪。例如，当第一台扫描仪正在进行采集时，可以选择第二台扫描仪，设置设备选项以及同时进行图像采集。

4. 单击 Properties。

5. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

6. 从 Scanner Properties 窗口中，单击 Preview。

   扫描文档，然后在 Preview Pane 中显示图像预览。

7. 拖动指针，设置要在 Preview Pane 中扫描的图像区域。

8. 在 Image Quality 和 Scan Area 部分中更改扫描选项。

   - Image Quality: 此选项可使您选择图像的颜色组合及扫描分辨率。

   - Scan Area: 此选项可让您选择页面大小。您可以使用 Advanced 按钮手动设置页面大小。

   如果想使用某个预设扫描选项设置，请从 Job Type 下拉列表中选择选项（请参见添加作业类型设置）。

   单击 Default 恢复扫描选项的默认设置。

9. 完成后，单击 Scan 开始扫描。

   窗口左下角出现状态栏，指示扫描进度。要取消扫描，请单击 Cancel。

10. 显示已扫描的图像。

    如果要编辑扫描的图像，请使用工具栏（请参见使用 Image Manager）。

11. 完成后，单击工具栏上的 Save。

12. 选择要保存图像的文件目录，然后输入文件名。

13. 单击 Save。

### 添加作业类型设置

您可以保存您的扫描选项设置，以供日后使用。

#### 要保存新的作业类型设置：

1. 从“扫描仪属性”窗口更改选项。

2. 单击 Save As。

3. 输入您设置的名称。

4. 单击 OK。

   您的设置将被添加到 Saved Settings 下拉列表中。

#### 保存下一个扫描作业的作业类型设置：

1. 从 Job Type 下拉列表中选择要使用的设置。

2. 下次打开 Scanner Properties 窗口时，会自动为扫描作业选择已保存的设置。

#### 要删除作业类型设置

1. 从 Job Type 下拉列表中选择要删除的设置。

2. 单击 Delete。

   该设置将会从列表中删除。

### 使用 Image Manager

Image Manager 应用程序为您提供用于编辑您扫描图像的菜单命令和工具。

使用下列工具编辑图像：

工具 | 名称 | 功能
--- | --- | ---
| Save | 保存图像。
| Undo | 取消您前一个操作。
| Redo | 恢复您取消的操作。
| Scroll | 可让您浏览图像。
| Crop | 修剪选定的图像区域。
| Zoom Out | 缩小显示图像。
| Zoom In | 放大显示图像。
| Scale | 可让您缩放图像尺寸；您可以手动输入尺寸或设置均匀、垂直或水平缩放的比例。
| Rotate | 可让您旋转图像；您可以从下拉列表选择度数。
| Flip | 可使您垂直或水平翻转图像。
| Effect | 可使您调节图像的亮度或对比度，或将图像反白。
| Properties | 显示图像属性。

有关 Image Manager 应用程序的详细信息，请参考屏幕帮助。