## 简介

本章将对您的机器进行概述说明。

本章内容包括：

- 机器概览

- 控制面板概览

- 了解状态 LED

- 有关有用按钮的介绍

- 开机/关机

## 机器概览

### 正视图

根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

1 | 进纸器盖 | 6 | 前门把手 | 11 | 文档输出纸盘 | 16 | 扫描仪玻璃板
2 | 进纸器宽度导板 | 7 | 手柄 | 12 | 控制面板 | 17 | 扫描装置
3 | 进纸器输入纸盘 | 8 | 纸盘 1 | 13 | 墨粉盒 | 18 | 扫描装置关闭按钮[a]
4 | 进纸器出纸盘 | 9 | 手动纸盘 | 14 | 手动纸盘纸张宽度导轨 |  |
5 | 输出支架 | 10 | 前门 | 15 | 扫描仪盖 |  |
[a] 当您关闭扫描装置时，使用此按钮。

### 后视图

根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

1 | USB 端口 | 4 | 电源插口
2 | 电话线插槽 | 5 | 后门
3 | 电话分机插槽（EXT） | 6 | 后门把手

## 控制面板概览

根据机器的型号，此控制面板可能与您的机器不同。

1 | 身份证双面复印 | 可将身份证件（如驾驶执照）的两面复印到纸张的单面（请参见身份证双面复印）。
2 | 票证复印 | 一键即可完成票据或证件的复印，并得到最佳效果。
3 | 显示屏 | 在操作过程中显示当前状态和提示信息。
4 | 状态 | 显示打印机的状态（请参见了解状态 LED）。
5 | （传真） | 激活传真模式。
6 | （复印） | 激活复印模式。
7 | （扫描） | 激活扫描模式。
8 | 箭头 | 在选定菜单的可用选项间滚动，以及增大或减小值。
9 | 菜单 | 进入“菜单”模式，并在可用菜单间滚动（请参见机器状态和高级功能）。
10 | OK | 确认屏幕上的选择。
11 | 返回 | 返回上一级菜单。
12 | 数字键盘 | 拨打传真号码，并输入文档份数或其他选项的数值。
13 | 地址簿 | 用于存储常用传真号码，或者搜索已存储的传真号码。
14 | 重拨/暂停 | 在“待机”模式下重拨尾数。此外，在“编辑”模式下将暂停插入传真号码中。
15 | 免提拨号 | 使您能够在听筒挂上的情况下拨码。
16 | 开始 | 开始作业。
17 | 停止/清除 | 随时停止操作。屏幕上出现显示用户可停止或恢复当前作业的弹出窗口。
18 | 电源 | 您可以打开与关闭电源（请参见电源按钮）。

## 了解状态 LED

状态 LED 的颜色指示机器的当前状态。

状态 | 说明
--- | ---
熄灭 | 机器处于脱机状态。 机器处于节能模式。接收数据或按任意按钮时，机器会自动切换至联机状态。
绿色 | 闪烁 | 当背光灯缓慢闪烁时，表明机器正在从计算机接收数据。 当背光灯快速闪烁时，表明机器正在打印数据。
亮起 | 机器已联机，可以使用。
红色 | 闪烁 | 发生小错误，机器正在等候清除错误。请检查显示信息。当问题解决时，机器会继续运行。 墨粉盒中残留墨粉。预计墨粉盒寿命[a]将要结束。请准备新墨粉盒以备更换。可通过摇匀墨粉来临时提高打印质量。（请参见摇匀墨粉。）
亮起 | 硒鼓已经达到其预计的硒鼓寿命[a]。建议更换墨粉盒（请参见更换墨粉盒）。 发生卡纸现象（请参见清除卡纸）。 盖板打开。合上盖板。 纸盘中无纸。在纸盘中装入纸张。 由于出现严重错误，机器已经停止运行。请检查显示消息（请参见了解显示屏消息）。
[a] 预计墨粉盒寿命表示期望或估计的墨粉盒寿命，指示平均输出份数，依照 ISO/IEC 19752 进行设计。页数会受工作环境、打印间隔、介质类型和介质尺寸的影响。即使显示寿命结束 更换新的墨粉盒且打印机停止打印，墨粉盒中仍可能残留墨粉。（有关最新信息，请访问 www.lenovo.com.cn。）

Lenovo 不推荐使用非原装 Lenovo 墨粉盒，如重新填装或改装的硒鼓墨粉盒。Lenovo 无法保证非原装 Lenovo 硒鼓的质量。机器保修不包括由于使用非原装 Lenovo 墨粉盒引起的服务或维修。

检查显示屏上的消息。按照信息中的指示说明操作，或者参阅“故障排除”一章（请参见了解显示屏消息）。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。

所有打印错误都将显示在 Smart Panel 程序窗口中。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。

## 有关有用按钮的介绍

### 菜单 按钮

当您希望了解机器状态并将您的机器设置为使用高级功能时，请单击菜单按钮（请参见机器状态和高级功能）。

### 电源 按钮

如果要关闭电源，请按下此按钮，直到出现关闭电源。选择是以关闭电源。此按钮也可用于打开机器。

状态 | 说明
--- | ---
关闭 | 机器处于就绪模式。 机器的电源已关闭。
打开 | 机器处于节能模式。

### 票证复印按钮

一键即可完成票据和证件的复印，并得到最佳效果。

1. 将账单或身份证面朝下放在扫描仪玻璃板上。

2. 按票证复印按钮。

您可以在打印机设置工具或控制面板中更改此设置（请参见票证复印）。 如果要复印另一页，您需要再次按票证复印按钮。

## 开机/关机

插上电源线，机器将打开。

如果要关闭电源，请按电源按钮，直到屏幕上显示关闭电源。