## 管理工具

本章将介绍为您提供的帮助您充分利用机器的管理工具。

本章内容包括：

- 介绍实用管理工具

- 使用 Smart Panel 程序

- 使用 Linux Unified Driver Configurator

## 介绍实用管理工具

下列程序将有助于您方便地使用您的机器。

- 使用 Smart Panel 程序.

- 使用 Linux Unified Driver Configurator.

## 使用 Smart Panel 程序

Smart Panel 是一种监视和通知机器的状态，并且可使您自定义机器设置的程序。对于 Winodws 和 Mac OS 而言，Smart Panel 在您安装机器软件时自动安装。

要使用该程序，您需要满足以下系统要求： Windows。检查 Windows 操作系统是否与您的打印机兼容（请参见系统要求）。 Mac OS X 10.3 或更高版本。 对于 HTML 帮助文件中的 flash 动画，需要 Internet Explorer 版本 5.0 或更高版本。 如果您需要了解机器的确切型号，可以检查随附的软件光盘。

### 了解 Smart Panel

如果在打印过程中出现错误，则您可通过 Smart Panel 检查该错误。

您还可手动启动 Smart Panel。在 Windows 任务栏中双击智能面板图标（在 Windows 中）。您还可以在状态栏中单击该图标（在 Mac OS X 中）。

Windows |  | 在 Windows 内双击此图标。
Macintosh |  | 在 Mac OS X 内双击此图标。

如果您是 Windows 用户，则您可从开始菜单启动它，选择程序或所有程序 > Lenovo > 您的打印机驱动程序名称 > 智能面板。

如果您已经安装多台 Lenovo 机器，则必须首先选择要使用的正确机型，才能访问相应的智能面板。 右键单击（在 Windows 中）或单击（在 Mac OS X 中）智能面板图标，然后选择您的机器。 根据使用的机器或操作系统的不同，本“用户指南”中所示的 Smart Panel 窗口及其内容可能会有所不同。

智能面板程序显示打印机的当前状态，墨粉盒中的剩余墨粉量以及其他类型的信息。您也可以更改设置。

1 | 墨粉量 | 查看墨粉盒中的剩余墨粉量。根据所使用的打印机不同，上方窗口中所示的打印机和墨粉盒数量可能不同。一些机器不具有此功能。
2 | 立即购买 | 在线订购备用墨粉盒。
3 | 用户指南 | 查看用户指南。
当出现错误时，此按钮更改为故障排除指南。您可以直接打开“用户指南”中的“故障排除”章节。
4 | 打印机设置 | 在打印机设置工具窗口内配置机器的不同配置。一些机器不具有此功能。
5 | 驱动程序设置 | 在打印首选项窗口中设置您所需的全部机器选项。此功能仅对 Windows 可用（请参见打开打印首选项）。

#### 打开故障排除指南

使用故障排除指南查找问题的解决方案。

右键单击（在 Windows 中）或单击（在 Mac OS X 中）智能面板图标，然后选择故障诊断指南。

### 更改 Smart Panel 程序设置

右键单击（在 Windows 中）或单击（在 Mac OS X 中）智能面板图标，然后选择选项。从选项窗口选择您所需的设置。

## 使用 Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator 是一种主要用于配置机器设备的工具。需要安装 Unified Linux Driver 才能使用 Unified Driver Configurator（请参见安装 Unified Linux Driver）。

在将驱动程序安装在您的 Linux 系统上之后，将在您的桌面上自动创建 Unified Driver Configurator 图标。

### 打开 Unified Driver Configurator

1. 双击桌面上的 Unified Driver Configurator。

   也可以单击 Startup 菜单图标，然后选择 Lenovo Unified Driver > Unified Driver Configurator。

2. 单击左侧各个按钮可切换到相应的配置窗口。

   | Printers configuration Scanners configuration Ports configuration

   要使用屏幕帮助，请单击 Help。

3. 更改配置后，单击 Exit 关闭 Unified Driver Configurator。

### Printers configuration

Printers configuration 有两个选项卡：Printers 和 Classes。

#### Printers 选项卡

单击 Unified Driver Configurator 窗口左侧的机器图标按钮查看当前系统的打印机配置。

1 | 切换到 Printers configuration。
2 | 显示已安装的所有机器。
3 | 显示机器的状态、型号和 URI。

打印机控制按钮如下：

- Refresh: 更新可用机器列表。

- Add Printer: 可使您添加新机器。

- Remove Printer: 删除所选择的机器。

- Set as Default: 将当前选择的机器设置为默认机器。

- Stop/Start: 停止/启动机器。

- Test: 可使您打印测试页，以确保机器工作正常。

- Properties: 可使您查看并更改打印机属性。

#### Classes 选项卡

Classes 选项卡会显示可用机器类别列表。

1 | 显示所有机器类别。
2 | 显示类别状态和该类别中的所有机器数量。

- Refresh: 更新类别列表。

- Add Class: 可使您添加新的机器类别。

- Remove Class: 删除所选择的机器类别。

### Scanners configuration

在此窗口中，可以监视扫描仪设备的活动、查看已安装的 Lenovo 机器设备列表、更改设备属性以及扫描图像。

1 | 切换到 Scanners configuration。
2 | 显示已安装的所有扫描仪。
3 | 显示扫描仪的供应商、型号和类型。

- Properties: 可使您更改扫描属性及扫描文档。

### Ports configuration

在此窗口中，您可以查看可用端口的列表、检查每个端口的状态，以及释放在所有者因任何缘由终止作业时释放因繁忙状态而搁置的端口。

1 | 切换到 Ports configuration。
2 | 显示所有的可用端口。
3 | 显示端口类型、连接到端口的设备和状态。

- Refresh: 更新可用端口列表。

- Release port: 释放选定端口。

#### 在打印机和扫描仪间共享端口

您的机器可以通过并行端口或 USB 端口连至主机。由于机器设备包含多种设备（打印机和扫描仪），因此有必要妥善安排“客户”应用程序通过单一 I/O 端口对这些设备的访问。

Unified Linux Driver 包提供一种合适的端口共享机制，该机制可由 Lenovo 打印机和扫描仪驱动程序使用。驱动程序通过所谓的机器端口与其设备通信。可通过 Ports configuration 查看任何机器端口的当前状态。端口共享功能会在机器的另一个功能块处于使用状态时，限制访问某个功能块。

当您在您的系统中安装一台新的机器设备时，强烈建议您借助 Unified Driver Configurator 进行此操作。在这种情况下，系统将会要求您为新设备选择 I/O 端口。此选项将提供对机器的功能最为合适的配置。对于机器扫描仪而言，I/O 端口由扫描仪驱动程序自动选择，因此会默认应用合适的设置。