;; FtA65U2.inf
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
provider=%MSFT%
LayoutFile=layout.inf

[Manufacturer]
%MfgName%=Microsoft

[Microsoft]
%USB\VID_04CC&PID_4667.DeviceDesc%=FtA65U2.Dev, USB\VID_04CC&PID_4667

[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1

[DestinationDirs]
FtA65U2.Files.Ext = 10,System32\Drivers
FtA65U2.Files.Inf = 10,INF
FtA65U2.Files.Rbf = 30

[FtA65U2.Dev]
CopyFiles=FtA65U2.Files.Ext, FtA65U2.Files.Inf, FtA65U2.Files.Rbf
AddReg=FtA65U2.AddReg

[FtA65U2.Dev.NT]
CopyFiles=FtA65U2.Files.Ext, FtA65U2.Files.Inf, FtA65U2.Files.Rbf
AddReg=FtA65U2.AddReg

[FtA65U2.Dev.NT.Services]
Addservice = FtA65U2, 0x00000002, FtA65U2.AddService

[FtA65U2.AddService]
DisplayName    = %FtA65U2.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 2                  ; SERVICE_AUTO_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\FtA65U2.sys
LoadOrderGroup = Base
Dependencies   = SPOOLSV.EXE

[FtA65U2.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,FtA65U2.sys
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\FtA65U2\Parameters","MaximumTransferSize",0x10001,65536
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\FtA65U2\Parameters","DebugLevel",0x10001,2


[FtA65U2.Files.Ext]
FtA65U2.sys

[FtA65U2.Files.Inf]
FtA65U2.Inf

[FtA65U2.Files.Rbf]
FtA65U2.rbf

;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
MSFT="Founder Technology Co.,Ltd"
MfgName="Founder Technology Information Product Co.,Ltd"
USB\VID_04CC&PID_4667.DeviceDesc="Founder USB2.0 Device, A650 Printer"
FtA65U2.SvcDesc="FtA65U2.Sys Founder GDI Printer. USB Class"
