==================================================================

                  SHARP ドライバ リリースノート

==================================================================

このたびは、シャープデジタル複合機をお買いあげいただき、まことにあ
りがとうございます。この文書には、ドライバをインストールする前に、
確認しなくてはならない重要な情報が記述されています。インストールを
続ける前に、必ずこの文書をお読みください。

==================================================================

 プリンタドライバ使用上の注意

==================================================================
------------------------------------------------------------------

                              ヒント

------------------------------------------------------------------

・プリンタドライバをバージョンアップする場合には、必ず古いバージョ
  ンのドライバを削除してから、新しいドライバをインストールして下さ
  い。

・できる限り各OS をサポートしている最新バージョンのアプリケーショ
  ン・ソフトウェアを使用してください。
  また、古いバージョンのアプリケーション・ソフトウェアで作成した文
  書を、新しいバージョンのアプリケーション・ソフトウェアを使って印
  刷すると、正しく印刷されない場合があります。
  このような場合は、新しいバージョンのアプリケーション・ソフトウェ
  アで、文書を一度保存してから印刷してみてください。

・[N-Up印刷] の設定を [2-Up] あるいは [4-Up] に設定したり、[印刷
  品質] の設定を変更して印刷を行った場合、改行位置が変わってしまう
  ことがあります。このような場合は、文字サイズや余白の調整を行い、
  印刷を行う前に、アプリケーションソフトの印刷プレビュー機能やペー
  ジレイアウト表示機能を使って、印刷レイアウトをご確認ください。

・印刷キューの "ページ数" の表示は自動更新されない場合があります。
  F5キーで表示を更新することができます。

・文書中の明るい色文字や線(黄色や水色など)を印刷した場合、その線が
  目に見えなくなることがあるかもしれません。その場合、以下の対応で
  改善される場合があります。

  (A)文書が、CADソフトなどで作成した、線や文字のみの場合。
     "高度な設定" タブの [文字と画像を黒色印刷] を、チェックして印
     刷してみてください。
     (この場合、写真画像や、色文字、線などの重なった部分は、すべて
     黒色で印刷されます。)

  (B)文書に写真画像、色文字、線が含まれる場合。
     "高度な設定" タブの [イメージ調整] ボタンを押すと、"イメージ
     調整"のダイアログが表示されます。このダイアログの [明るさ] の
     設定数値を小さくして印刷してみてください。
     (この場合、印刷画像全体の明るさが変化します。)

  (C)その他。
     上記の対応でどうしてもご希望の印刷結果が得られない場合、文書
     の、文字や線の色をもっと濃い色にするか、またはもっと太くして
     みてください。

・印刷速度は、お使いのコンピュータの性能に左右されます。
  文書に複雑な図形や、データ容量の大きな画像が貼り付けられている
  場合、印刷画像データをコンピュータで生成するのに時間がかかり、本
  体側のタイムアウト処理によって、印刷が行われない場合があります。
  このような現象が発生したら、本体側のタイムアウトの設定値を大きく
  してみてください。
  詳細は、オンラインマニュアルのキーオペレータプログラムの変更一覧
  の、タイムアウトの時間設定を参照してください。

・プリンタドライバの、プロパティからの[テストページの印刷]での印字
  テストの結果で、"カラー印刷"が、ありとなっていますが、これは階調
  印刷の再現性を向上させるために設定されているもので、本機は白黒印
  刷のみの実行が可能です。

・"用紙"タブの[フィットページ]機能を使う場合、アプリケーションの用
  紙サイズではなく、"用紙"タブの[用紙サイズ]から縮小/拡大率を計算
  します。従って、本機能をお使いの場合は、アプリケーションの用紙サ
  イズと、"用紙"タブの[用紙サイズ]を同じにする必要があります。

・ウォーターマークのフォントとして縦書きフォント（＠が先頭についた
  フォント）を選ばれた場合に、正しく出力されないことがあります。こ
  のような場合には、横書きフォントを使用してください。

・ドライバ設定画面の、ウォーターマークプレビュー ("ウォーターマー
  ク"タブの左側に表示)に表示されるウォーターマークの位置、大きさ、
  色などは、実際の印刷結果とは異なります。
  あくまでも目安としてください。

・ウォーターマークを設定している状態で、"メイン"タブにあるN-Up印刷
  を設定すると、印刷用紙に対して１つのウォーターマークを印刷するよ
  うなイメージがUIに表示されます。
  これはあくまでも、ウォーターマークが設定されているという意味合い
  であり、印刷結果は異なります。
  実際には、文書の各ページに対してウォーターマークが印刷されます。
  例えば、複数ページの文書を2-Upで印刷する場合、ウォーターマークは
  ２つ印刷されます。

------------------------------------------------------------------

         アプリケーション・ソフトウェア別 制限事項について

------------------------------------------------------------------

・Microsoft Word 2000及びそれ以降のバージョンで複数の文書を編集中に、
  それぞれの文書でドライバ設定画面を開き、一方の文書の印刷設定内容
  を変更して印刷を行うとその他の文書の印刷設定も変更されてしまう場
  合があります。このような場合は、印刷する前に印刷設定をやり直すこ
  とで正しく印刷できます。

・Microsoft Wordなど文書で大きなフォントを指定して印刷を行うと、
  アプリケーションが強制終了する場合があります。
  Microsoft Wordなどフォントの大きさは300ポイント以上設定できますが、
  最大300ポイントを目安として文書を作成してください。
  また、このように文書で大きなフォントを指定している場合は、こまめ
  に文書を保存することをお奨めします。

・Microsoft ワードパッドから印刷した際、一部の英文フォントが正しく
  印刷されない事があります。
  このような場合には、他のワープロソフト(Microsoft Word等)をご使用
  願います。

・Microsoft ワードパッドの印刷設定画面で、ページ指定で「２ページ目
  以降」を指定して印刷を行うと、正しく印刷されない場合が有ります。
  この場合は「すべて」を選択して印刷してください。

・Acrobat Reader 5.0以降のバージョンをお使いの場合、横向きの原稿が
  その他のアプリケーションとは逆向きで印刷される場合があります。
  この場合は、印刷を行う前に[印刷]ダイアログの、[ページの自動回転
  と中央配置]のチェックを外してから印刷してください。

・PowerPointで、画像を印刷すると黒くなる場合は、以下の方法をお試し
  ください。。
    (1)PowerPointの[ファイル]メニューより[印刷...]を選択する
    (2)印刷のダイアログにある、グレースケールの機能をオフにする。
    (3)[OK]ボタンを押す
        ===> 印刷が開始されます。

・一太郎で網掛けや、罫線を印刷すると黒くなる場合があります。
  この場合、「高度な設定」タブで「写真」モードにして印刷してくださ
  い。

・PowerPointから文書中の明るい色文字や線(黄色、水色、灰色など)を
  印刷した場合、その線が目に見えなくなることがあるかもしれません。
  この場合は、ドライバ設定画面の"高度な設定"の[印刷品質]を[写真]に
  設定してください。

・Internet Explorerを保護モードで使用すると、一部の機能が使用出
  来ない場合があります。この場合は、Internet Explorerの
  [ツール]-[インターネット オプション]メニューを開き、[セキュリティ]
  タブの[保護モードを有効にする]のチェックを外すことで、解決できる
  場合があります。

==================================================================

 スキャナドライバ使用上の注意

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 動作環境について

------------------------------------------------------------------

*モニタ
 800 x 600ピクセル以上、かつ、２５６色以上が必要となります。

------------------------------------------------------------------

 使用上の注意

------------------------------------------------------------------

* PCに本体２台以上接続時、PCからTWAINドライバを起動すると、
  セレクタが起動します。適切な本体を選択してお使いください。
  しかし、PCに２台以上接続時、本体のスキャンボタンを用いた
  読み取りができない場合があります。この場合は、PCに接続する
  本体を1台にしてください。

* 一部のOCRソフトを使ってスキャンを行う場合、設定によっては
  正しくスキャンできないことがあります。
  正しくスキャンできない場合は、TWAINドライバやOCRソフトの
  設定を再度確認してください。

* "範囲"を選択してスキャンしても、スキャンした画像のプロパティが
  "範囲"で選択したサイズで表示されないことがあります。

* 本体がウォーミングアップ中、WIAドライバでスキャンを行うとエラー
  メッセージが表示されます。
  この場合、レディモード状態で再実行してください。

* 使用するアプリケーションは、できるだけ最新のものをお使いください。

* 設定によってはプレビュー画像と実際のスキャン画像は異なることが
  あります。

* 一部のアプリケーションでは、高解像度でスキャンできないことが
  あります。
  スキャンできない場合は、解像度を低くするか読み取り範囲の指定を
  小さくしてください。

* プログレスバーに"処理中..."と表示されている時、本体キャンセル
  ボタンを押してもすぐにキャンセルされない場合があります。

------------------------------------------------------------------

このソフトウェアは、一部Independent JPEG Groupの製品に基づいて
います。

------------------------------------------------------------------

シャープ株式会社では、この文書やソフトウェアが提供する情報を、
このプリンタドライバ、および、スキャナドライバを使用する以外の
目的で使用する際、その適合性に関していかなる保証もいたしません。

------------------------------------------------------------------

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7 は、米国 Microsoft 
Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
Windowsは、Microsoft Windows operating system の略称です。

その他、記載されている会社名や商品名は各社の商標または登録商標です。

------------------------------------------------------------------
